Anlage 5.5 Mineralfaserdämmstoffe mit Rohdichten ³ 20 kg/m³, die als Kerndämmung nach DIN 1053-1 : 1996-11, 8.4.3.4, verwendet werden sollen, müssen über die ganze Dicke wasserabweisend behandelt (hydrophobiert) werden. Hinsichtlich der Anforderung gilt DIN 18 165-1 : 1991-07, 6.13. Bei diesen Mineralfaserdämmstoffen für die Kerndämmung sind im Ü -Zeichen als zusätzliche wesentliche Merkmale "Rohdichte ³ 20 kg/m³, hydrophobiert" anzugeben.