2.3 Werkmauermörtel und Drahtanker

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
2.3.1 | Werk- Vormörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜHP | Z
2.3.2 | Werk-Trockenmörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.5 und für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.3.3 | Werk-Frischmörtel einschl. Mehrkammersilomörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.5 und für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.3.4 | Drahtanker für zweischaliges Mauerwerk | DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜH | P