Sachwort |  | Dokument/Ausgabe
Sanitärarmaturen; Ablaufgarnituren für Waschtische, Sitzwaschbecken und Badewannen; Allgemeine Technische Anforderungen | (B) | DIN EN 274 : 1992-03
Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen; Schächte für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; Masse, Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 4034-1 : 1993-09
Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise | (L) | DIN 4109 : 1989-11
Schallschutz im Hochbau; Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren | (L) | DIN 4109 Bbl. 1 : 1989-11
Schallschutz im Hochbau; Berechnung von R'w,R für den Nachweis der Eignung nach DIN 4109 aus Werten des im Labor ermittelten Schalldämm-Masses Rw | (L) | DIN 4109 Bbl. 3 : 1996-06
Schallschutz im Hochbau; Berichtigungen zu DIN 4109/ 11.89, DIN 4109 Bbl. 1/11.89 und DIN 4109 Bbl. 2/11.89 | (L) | DIN 4109 Ber. 1 : 1992-08
Schaumglas als Dämmstoff für das Bauwesen; Dämmstoffe für die Wärmedämmung | (B) | DIN 18174 : 1981-01
Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen; Dämmstoffe für die Wärmedämmung | (B) | DIN 18164-1 : 1992-08
Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen; Dämmstoffe für die Trittschalldämmung; PolystyrolPartikelschaum | (B) | DIN 18164-2 : 1991-03
Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bauwesen; Harnstoff-FormaldehydharzOrtschaum für die Wärmedämmung; Anwendung, Eigenschaften, Ausführung, Prüfung | (L) | DIN 18159-2 : 1978-06
Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bauwesen; Harnstoff-FormaldehydharzOrtschaum für die Wärmedämmung; Polyurethan-Ortschaum für die Wärme- und Kältedämmung; Anwendung, Eigenschaften, Ausführung, Prüfung | (L) | DIN 18159-1 : 1991-12
Scheiben für Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 7989 : 1974-07
Scheiben; Produktklasse A; -; -;bis Härte 250 HV; vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern | (B) | DIN 125-1 : 1990-03
Scheiben; Produktklasse A; ab Härte 300 HV; vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern | (B) | DIN 125-2 : 1990-03
Scheiben; Produktklasse C; -; -;vorzugsweise für Sechskant schrauben und -muttern | (B) | DIN 126 : 1990-03
Scheiben, rund, für HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 6916 : 1989-10
Scheiben, vierkant, keilförmig, für HVSchrauben an U-Profilen in Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 6918 : 1990-04
Scheiben, vierkant, keilförmig, für HVSchrauben an I-Profilen in Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 6917 : 1989-10
Scheiben; vierkant, keilförmig, für U-Träger | (B) | DIN 434 : 1990-04
Scheiben; vierkant, keilförmig, für I-Träger | (B) | DIN 435 : 1989-12
Schlösser; Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Dreifallenverschluss | (B) | DIN 18250-21979-07
Schlösser; Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Einfallenschloss | (B) | DIN 18250-1 : 1979-07
Schlösser und Baubeschläge; Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung; Teil 1: Oben-Türschliesser mit Kurbelbetrieb und Spiralfeder | (B) | DIN 18263-11997-05
Schlösser und Baubeschläge; Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung; Teil 4: Türschliesser mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) | (B) | DIN 18263-41997-05
Schlösser und Baubeschläge; Türschliessmittel mit kontrolliertem Schliesslauf; Anforderungen und Prüfverfahren | (B) | DIN EN 1154 : 1997-05
Schlösser und Baubeschläge; Türschliessmittel mit kontrolliertem Schliesslauf; Anschlagmasse und Einbau | (B) | DIN EN 1154 Bbl 1:1997-05
Schlösser und Baubeschläge; Schliessfolgeregler; Anforderungen und Prüfverfahren | (B) | DIN EN 1158 : 1997-06
Schmiedestücke aus schweissgeeigneten Feinkornbaustählen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 17103 : 1989-10
Schornsteine aus Stahl | (B/L) | DIN 4133 : 1991-11
Schweissen von Betonstahl; Ausführung und Prüfung | (L) | DIN 4099 : 1985-11
Schweisszusätze für Aluminium und Aluminiumlegierungen; Zusammensetzung, Verwendung und Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 1732-1 : 1988-06
Schweisszusätze zum Lichtbogenschweissen warmfester Stähle; Einteilung, Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 8575-1 : 1984-04
Schweisszusätze für das Schweissen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle; Bezeichnung, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 8556-1 : 1986-05
Schweisszusätze Drahtelektroden und Draht-PulverKombinationen zum Unterpulverschweissen von unlegierten und Feinkornstählen; Einteilung | (B) | DIN EN 756 : 1995-12
Schweisszusätze; Drahtelektroden und Schweissgut zum Metall-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen; Einteilung | (B) | DIN EN 440 : 1994-11
Schweisszusätze; Fülldrahtelektroden zum MetallLichtbogenschweissen mit und ohne Schutzgas von unlegierten Stählen und Feinkornstählen; Einteilung | (B) | DIN EN 758 : 1997-05
Schweisszusätze; Stäbe, Drähte und Schweissgut zum Wolfram-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen, Einteilung | (B) | DIN EN 1668 : 1997-10
Schweisszusätze; Pulver zum Unterpulverschweissen; Einteilung | (B) | DIN EN 760 : 1996-05
Schweisszusätze; Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen; Einteilung | (B) | DIN EN 499 : 1995-01
Schweisszusätze; Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von hochfesten Stählen; Einteilung | (B) | DIN EN 757 : 1997-05
Schweisszusätze; Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von warmfesten Stählen; Einteilung | (B) | DIN EN 1599 : 1997-10
Schweisszusätze; Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen; Einteilung | (B) | DIN EN 1600 : 1997-10
Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten, für Verbindungen mit HVSchrauben in Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 6915 : 1989-10
Sechskantmuttern; Typ 1; Produktklassen A und B | (B) | DIN EN 24032 : 1992-02
Sechskantmuttern; Produktklasse C | (B) | DIN EN 24034 : 1992-02
Sechskant-Passschrauben, hochfest, mit grossen Schlüsselweiten, für Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 7999 : 1983-12
Sechskant-Passschrauben ohne Mutter oder mit Sechskantmutter, für Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 7968 : 1989-10
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; Produktklassen A und B | (B) | DIN EN 24017 : 1992-02
Sechskantschrauben mit Schaft; Produktklassen A und B | (B) | DIN EN 24014 : 1992-02
Sechskantschrauben mit grossen Schlüsselweiten; HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 6914 : 1989-10
Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern, für Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 7990 : 1989-10
Senkniete; Nenndurchmesser 10 36 mm | (B) | DIN 302 : 1993-05
Senkschrauben mit Schlitz ohne Mutter oder mit Sechskantmutter, für Stahlkonstruktionen | (B) | DIN 7969 : 1989-10
Spannbeton; Bauteile aus Normalbeton, mit beschränkter oder voller Vorspannung | (B/L) | DIN 4227-1 : 1988.07
Spannbeton; Bauteile aus Normalbeton, mit beschränkter oder voller Vorspannung; Änderung A1 | (B/L) | DIN 4227-1/A1 : 1995-12
Spannbeton; Bauteile aus Spannleichtbeton | (B/L) | DIN 4227-4 : 1986-02
Spannbeton; Bauteile mit teilweiser Vorspannung | (B/L) | DIN V 4227-2 : 1984-05
Spannbeton; Bauteile mit Vorspannung ohne Verbund | (B/L) | DIN V 4227-6 : 1982-05
Spanplatten für Sonderzwecke im Bauwesen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung | (B) | DIN 68762 : 1982-03
Spanplatten; Flachpressplatten für das Bauwesen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Überwachung | (B) | DIN 68763 : 1990-09
Spanplatten; Flachpressplatten für das Bauwesen; Strangpressplatten für das Bauwesen; Begriffe, Eigenschaften, Prüfung, Überwachung | (B) | DIN 68764-1 : 1973-09
Spanplatten; Flachpressplatten für das Bauwesen; Beplankte Strangpressplatten für die Tafelbauart | (B) | DIN 68764-2 : 1974-09
Speicher-Kohle-Wasserheizer; drucklos für 1 atü Prüfdruck; Begriffe, Bau, Güte, Leistung, Prüfung | (B) | DIN 18889 : 1956-11
Sperren für Leichtflüssigkeiten (Heizölsperren); Baugrundsätze, Einbau und Betrieb, Prüfungen | (B) | DIN 4043 : 1982-10
Sperrholz; Bau-Furniersperrholz | (B) | DIN 68705-3 : 1981-12
Sperrholz; Bau-Furniersperrholz aus Buche | (B) | DIN 68705-5 : 1980-10
Sperrholz; Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz | (B) | DIN 68705-4 : 1981-12
Spritzbeton; Herstellung und Güteüberwachung | (L/B) | DIN 18551 : 1992-03
Spülkästen für Klosettbecken; Bau- und Prüfgrundsätze | (B) | DIN 19542 : 1984-10
Stabstahl, Formstahl; Warmgewalzter, rundkantiger U-Stahl; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen, statische Werte | (B) | DIN 1026 : 1963-10
Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen | (B) | DIN 1017-1 : 1967-04
Stabstahl; Warmgewalzter, gleichschenkliger, scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl); Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen | (B) | DIN 1022 : 1963-10
Stabstahl; Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl, Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen | (B) | DIN 1018 : 1963-10
Stabstahl; Warmgewalzter, rundkantiger T-Stahl; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen, statische Werte | (B) | DIN 1024 : 1982-03
Stabstahl; Warmgewalzter, rundkantiger Z-Stahl; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen, statische Werte (x6.67) | (B) | DIN 1027 : 1963-10x
Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung; Masse, zulässige Mass- und Formabweichungen | (B) | DIN 1013-1 : 1976-11
Stabstahl; Warmgewalzter scharfkantiger T-Stahl; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen | (B) | DIN 59051 : 1981-08
Stabstahl; Warmgewalzter Sechskantstahl; Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen | (B) | DIN 1015 : 1972-11
Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung; Masse, zulässige Mass- und Formabweichungen | (B) | DIN 1014-1 : 1978-07
Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion | (L/B) | DIN 18800-1 : 1990-11
Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion Änderung A1 | (L/B) | DIN 18800-1/A1 :1996-02
Stahlbauten; Herstellen, Eignungsnachweise zum Schweissen | (L/B) | DIN 18800-7 : 1983-05
Stahlbauten; Stabilitätsfälle; Knicken von Stäben und Stabwerken | (L) | DIN 18800-2 : 1990-11
Stahlbauten; Stabilitätsfälle; Knicken von Stäben und Stabwerken Änderung A1 | (L) | DIN 18800-2/A1 : 1996-02
Stahlbauten; Stabilitätsfälle; Plattenbeulen | (L) | DIN 18800-3 : 1990-11
Stahlbauten; Stabilitätsfälle; Plattenbeulen Änderung A1 | (L) | DIN 18800-3/A1 : 1996-02
Stahlbauten; Stabilitätsfälle; Schalenbeulen | (L) | DIN 18800-4 : 1990-11
Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung | (L) | DIN 18808 : 1984-10
Stählerne Strassen- und Wegbrücken; Bemessung, Konstruktion, Herstellung | (L) | DIN 18809 : 1987-09
Stahlbetondielen aus Leichbeton mit haufwerksporigem Gefüge; Anforderungen, Prüfung, Bemessung, Ausführung, Einbau | (B/L) | DIN 4028 : 1982-01
Stahlbetonrohre und zugehörige Formstücke; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 4035 : 1995-08
Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke; Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 1681 : 1985-06
Stahlgusssorten mit verbesserter Schweisseignung und Zähigkeit für allgemeine Verwendungszwecke; Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 17182 : 1992-05
Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung | (L) | DIN 18801 : 1983-09
Stahlrohr für Trag- und Arbeitsgerüste; Anforderungen, Prüfungen | (B) | DIN 4427 : 1990-09
Stahlverbundträger; Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern | (L) | 1981-03
Stahlverbundträger; Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern -;Ergänzende Bestimmungen | (L) | 1984-03
Stahlverbundträger; Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern -;Ergänzende Bestimmungen | (L) | 1991-06
Standortgefertigte Behälter (Tanks) aus Stahl, für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden, brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III und wassergefährdenden, nichtbrennbaren Flüssigkeiten; Bau- und Prüfgrundsätze | (B) | DIN 6625-1 : 1989-09
Stangen aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 1747-2 : 1983-02
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl; doppelwandig, mit Leckanzeigeflüssigkeit, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6618-3 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl; doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6618-2 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl; einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6618-1 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6619-2 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6619-1 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6623-2 : 1989-09
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten | (B) | DIN 6623-1 : 1989-09
Stehende Druckbehälter; Behälter für Anlagen 0.063 m3 bis 25 m3 | (B) | DIN 28022 : 1992-08
Stehende Druckbehälter; Behälter für Lagerung 6,3 m³ bis 100 m³ | (B) | DIN 28021 : 1992-08
Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle; Teil 1:Anforderungen | (B) | DIN EN 295-1 : 1991-11
Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle; Teil 4: Anforderungen an Sonderformstücke, Übergangsbauteile und Zubehörteile | (B) | DIN EN 295-4 : 1995-05
Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle; Teil 6: Anforderungen für Steinzeugschächte | (B) | DIN EN 295-6 : 1995-12
Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle; Teil 7: Anforderungen an Steinzeugrohre und Verbindungen beim Rohrvortrieb | (B) | DIN EN 295-7 : 1995-12
Strangpressprofile aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 1748-2 : 1983-02
Strassen- und Wegbrücken; Lastannahmen | (L) | DIN 1072 : 1985-12
Strassen- und Wegbrücken; Lastannahmen; Erläuterungen | (L) | DIN 1072 Bbl 1 : 1988-05