Anlage 4.38 Prüfungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdüberwachung
Zeitpunkt | Prüfungsart | Prüfungsumfang
Erstprüfung | verschärfte Prüfung | übliche und besondere Eigenschaften
Fremdüberwachung im ersten Jahr | normale Prüfung | übliche Eigenschaften
Fremdüberwachung ab 2. Jahr | reduzierte Prüfung | übliche Eigenschaften
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, daß wechselweise alle Produktarten geprüft werden. Übliche Eigenschaften
Merkmal | geprüftes Produkt | Charakter des Prüfumfanges
|  | reduziert | normal | verschärft
|  | L P Pr | L P Pr | L P Pr
Maße | alle | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Scherversuch | alle | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Härteprüfung | alle | 1 x 3 x 3 | 2 x 3 x 3 | 4 x 3 x 1
Kopfschlagzähigkeit | alle | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Besondere Eigenschaften
Merkmal | Charakter des Prüfumfangs: verschärft
| L | P | Pr
Schichtdicke | 1 x | 3 x | 3
Zugversuch | 1 x | 3 x | 1
Kerbschlagarbeit | 1 x | 3 x | 1
L = Los P = Probe Pr = Prüfung