DIN 1052-2: 1988-04 Holzbauwerke; Teil 2: Mechanische Verbindungen
1. Stand der bauaufsichtlichen Einführung am 18.02.1999
Land oder Bundesbehörde | eingeführt | Fundstelle | Bemerkungen
Baden-Württemberg | 30.07.1998 | 98/S. 485 ff | 1)
Bayern | 21.07.1997 | 97/S. 545 ff | 1)
Berlin | 03.09.1997 | 97/S. 4073 ff | 1)
Brandenburg | 18.02.1998 | 98/S. 342 ff | 1)
Bremen | 21.02.1991 | 91/S. 129 |
Hamburg | 26.11.1997 | 98/S. 601 ff | 1)
Hessen | 15.07.1998 | 98/S. 2305 ff | 1)
Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.1997 | 98/S. 1 ff | 1)
Niedersachsen | 04.08.1989 | 89/S. 831 | abgedruckt
Nordrhein-Westfalen | 11.07.1997 | 97/S. 1018 ff | 1)
Rheinland-Pfalz | 01.06.1998 | 98/S. 230 ff | 1)
Saarland | 01.09.1997 | 97/S. 1188 ff | 1)
Sachsen | 24.09.1992 | 92/S. 581 |
Sachsen-Anhalt | 20.12.1996 | 97/S. 578 ff | 1)
Schleswig-Holstein | 11.04.1997 | 97/S. 162 ff | 1)
Thüringen | 08.01.1998 | 98/S. 215 ff | 1)
Bundesminister für Verkehr Straßenverkehr Wasserstraßen |  |  |
Eisenbahn-Bundesamt | 07.02.1990 |  |
1) Liste der Technischen Baubestimmungen 2. Erlasse zur bauaufsichtlichen Einführung (ohne formale Bestandteile wie Adresse, Betreff, Unterschrift usw.) 2.1 Bekanntmachung in der Liste der Technischen Baubestimmungen Die Bekanntmachung der anderen Ländern entspricht inhaltlich der des nachstehenden Abdrucks.
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Titel | Ausgabe | Bezugs- quelle/ Fundst. 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.5 Holzbau
2.5.1 | DIN 1052 | Holzbauwerke |  |
| Teil 2 Anlage 2.5/1 | -; Mechanische Verbindungen | April 1988 | *)
______________________ *) Beuth Verlag, 10772 Berlin Anlage 2.5/1 zu DIN 1052 Teil 2 Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: 1. Zu den Abschnitten 6.2.3, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.15 Die genannten Mindestholzabmessungen und Mindestnagel-abstände dürfen bei Douglasie nur angewendet werden, wenn die Nagellöcher über die ganze Nagellänge vorgebohrt werden. Dies gilt abweichend von Tabelle 11, Fußnote 1 für alle Nagel-durchmesser. 2. Zu Abschnitt 7.2.4 Die Festlegungen gelten nicht für Douglasie. 2.2 Bauaufsichtliche Einführung per Einzelerlaß Bekanntmachung des Landes Niedersachsen vom 4.8.1989 - 305.4-24 012/0-1 -