Anlage 1.8 Zu DIN 4028 : 1982-01 1 Abschnitt 7.2.4.2 in Verbindung mit Abschnitt 4.3 Für Stahlbetonhohldielen, die der Witterung ausgesetzt sind, ist die Betondeckung gegenüber den Werten von DIN 1045 : 1988-07, Tabelle 10, um 0,5 cm zu erhöhen. 2 Abschnitt 7.1.2 Ausfachende Wandtafeln können als Voll- und Hohldielen mit beidseitiger Bewehrung ausgeführt werden. Ihre Dicke d muß mindestens 12 cm, die Breite b mindestens 50 cm betragen. Einzelne Paßstücke mit Breiten b ³ 20 cm sind zulässig. Bei Hohldielen sind die Abmessungsbedingungen nach Abschnitt 7.1.1 (3) und (4) einzuhalten. 3 Abschnitt 9.3 (3) Der Grundwert der Schubspannung darf im Gebrauchszustand bei Dachplatten, Deckenplatten und bei direkt aufgelagerten ausfachenden Wandtafeln mit einer Bewehrung aus Einzelstäben mit Endhaken einen Wert von t 01 = 0,035 b WN nicht überschreiten. Bei ausfachenden Wandtafeln mit direkter Auflagerung und einer Bewehrung aus geschweißten Betonstahlmatten ist der Grundwert der zulässigen Schubspannungen auf t = 0,1 N/mm2 begrenzt. 4 Die Prüfverfahren nach den Abschnitten 10.4.1, 10.5 und 10.6 sind durch die der folgenden Normen zu ersetzen: DIN EN 992 : 1995-09 Bestimmung der Trockenrohdichte von haufwerksporigem Leichtbeton DIN EN 990 : 1995-09 Prüfverfahren zur Überprüfung des Korrosionsschutzes der Bewehrung in dampfgehärtetem Porenbeton und in haufwerksporigem Leichtbeton DIN EN 991 : 1995-09 Bestimmung der Maße vorgefertigter bewehrter Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton.