11 Bauprodukte aus Glas

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
11.1 | Spiegelglas | DIN 1249-3 : 1980-02 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08 DIN 1249-11 : 1986-09 | ÜH | Z
11.2 | Gussglas | DIN 1249-4 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08 DIN 1249-11 : 1986-09 | ÜH | Z
11.3 | Profilbauglas | DIN 1249-5 : 1983-04 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08 | ÜH | Z
11.4 | Einscheiben-Sicherheitsglas | DIN 1249-12 : 1990-09 Zusätzlich gilt: für hinterlüftete Aussenwandbekleidungen DIN 18516-4 : 1990-02 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
11.5.1 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne Beschichtung, Typ 1 | DIN 1286-1 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.2 | ÜH | P
11.5.2 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne Beschichtung, Typ 2 | DIN 1286-1 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.2 | ÜHP | P
11.6 | Gasgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne oder mit Beschichtung | DIN 1286-2 : 1989-05 ohne Fussnote 4 Zusätzlich gilt: Anlage 11.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
11.7 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas mit Beschichtung | DIN 1286-1111 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z