1 Technische Regeln zu Lastannahmen

Kenn-Nr. | Bezeichnung | Titel
1.1 | DIN 1055-1 : 1978-07 | Lastannahmen für Bauten; Lagerstoffe, Baustoffe und Bauteile, Eigenlasten und Reibungswinkel
1.1 | DIN 1055-2 : 1976-02 | Lastannnahmen für Bauten; Bodenkenngrössen, Wichte, Reibungswinkel, Kohäsion, Wandreibungswinkel
1.1 | DIN 1055-3 : 1971-06 ; Anlage 1.1/1 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten
1.1 | DIN 1055-4 : 1986-08 ; Anlage 1.1/2 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfälligen Bauwerken
1.1 | DIN 1055-4/A1 : 1987-06 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfälligen Bauwerken; Änderung 1; Berichtigungen
1.1 | DIN 1055-5 : 1975-06 ; Anlage 1.1/3 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Schneelast und Eislast
1.1 | DIN 1055-5/A1 : 1994-04 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Schneelast und Eislast; (Schneelastzonenkarte)
1.1 | DIN 1055-6 : 1987-05 ; Anlage 1.1/4 | Lastannahmen für Bauten; Lasten in Silozellen
1.1 | DIN 1055-6 Beiblatt 1 : 1987-05 | Lastannahmen für Bauten; Lasten in Silozellen; Erläuterungen
1.2 | DIN 1072 : 1985-12 | Strassen- und Wegbrücken; Lastannahmen
1.2 | DIN 1072 Beiblatt 1 : 1988-05 | Strassen- und Wegbrücken; Lastannahmen; Erläuterungen
1.3 | Richtlinie : 1985-06 ; Anlage 1.1/5 | ETB-Richtlinie - "Bauteile, die gegen Absturz sichern"
1.4 | VDI 3673 Blatt 1 : 1995-07 | Druckentlastung von Staubexplosionen