Ländereinführung DIN 4102-1 : 1981-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
1. Stand der bauaufsichtlichen Einführung am 07.04.1999
Land oder Bundesbehörde | eingeführt | Fundstelle | Bemerkungen
Baden-Württemberg | 30.07.1998 | 98/S. 485 ff | 1)
Bayern | 21.07.1997 | 97/S. 545 ff | 1)
Berlin | 03.09.1997 | 97/S. 4073 ff | 1)
Brandenburg | 18.02.1998 | 98/S. 342 ff | 1)
Bremen | 10.01.1983 | 83/S. 33 |
Hamburg | 26.11.1997 | 98/S. 601 ff | 1)
Hessen | 15.07.1998 | 98/S. 2305 ff | 1)
Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.1997 | 98/S. 1 ff | 1)
Niedersachsen | 21.03.1985 | 85/S. 329 | abweichende Bekanntmachung
Nordrhein-Westfalen | 11.07.1997 | 97/S. 1018 ff | 1)
Rheinland-Pfalz | 01.06.1998 | 98/S. 230 ff | 1)
Saarland | 01.09.1997 | 97/S. 1188 ff | 1)
Sachsen | 10.12.1998 | 99/S. S1 | 1)
Sachsen-Anhalt | 20.12.1996 | 97/S. 578 ff | 1)
Schleswig-Holstein | 11.04.1997 | 97/S. 162 ff | 1)
Thüringen |  |  |
Bundesminister für Verkehr Straßenverkehr Wasserstraßen |  |  |
Eisenbahn-Bundesamt | 07.07.1982 |  |
1) Liste der Technischen Baubestimmungen Abweichende Länderbekanntmachung DIN 4102-1 : 1981-05 Bekanntmachung per "Einzelerlaß" Bekanntmachung des Landes Niedersachsen vom 21.03.1985 - 305.2-24012/0-1 - GültL 322/1026 - Auf Grund des § 96 der Niedersächsischen Bauordnung vom 23.7.1973 (Nds. GVBl. S. 259), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vorn 5.12.1983 (Nds. GVBl. S. 281), wird die vom Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitete Norm DIN 4102 Teil 1 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen" Ausgabe Mai 1981 als Technische Baubestimmung bekanntgemacht. Die Norm ersetzt DIN 4102 Teil 1 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen", Ausgabe September 1977. Das Normblatt kann von der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 4, 10787Berlin, bezogen werden. Bei Anwendung der Norm DIN 4102 Teil 1 ist folgendes zu beachten: Da sich das Brandverhalten eines Baustoffs im Verbund mit anderen Stoffen ändern kann, ist in den Prüfbescheiden für nichtbrennbare Baustoffe (Klasse A) und schwerentflammbare Baustoffe (Klasse B 1) angegeben, für welchen Verbund der Nachweis geführt ist und ggf. für welche Verwendung des Baustoffs mit anderen Stoffen ein besonderes Prüfzeichen erforderlich ist. Das gilt sinngemäß auch für den Nachweis durch Prüfzeugnis für normalentflammbare Baustoffe (Klasse B 2) und nichtprüfzeichenpflichtige nichtbrennbare Baustoffe (Klasse A). Auf die in DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 7 geforderte Kennzeichnung wird hingewiesen. Bei Baustoffen, die danach der Kennzeichnung bedürfen und nicht gekennzeichnet sind, ist für die Beurteilung der Brauchbarkeit in bezug auf das Brandverhalten die Vorlage eines Prüfzeugnisses zu verlangen, sofern nicht ein Prüfzeichen und die Vorlage eines Prüfbescheides, verbunden mit dem entsprechenden Überwachungsnachweis, erforderlich ist. Die Bek. vom 14.9.1978 (Nds. MBl. S, 1798 - GültL 322/956) wird, soweit sie DIN 4102 Teil 1 betrifft aufgehoben.