Sachwort |  | Dokument/Ausgabe
Abdichtungsbahnen; Bitumen- und Polymerbitumenbahnen; Werkseigene Produktionskontrolle | (B) | DIN V 52144 : 1995-09
Ablaufgarnituren (Geruchverschlüsse und Zubehör); Bau- und Prüfgrundsätze | (B) | DIN V 19545 : 1984-05
Abläufe und Abdeckungen in Gebäuden; Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung, Überwachung | (B) | DIN 19599 : 1990-11
Absperrarmaturen für Grundstücksentwässerungsanlagen; Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser; Anforderungen, Baugrundsätze, Werkstoffe | (B) | DIN 1997-1 : 1984-05
Absperrarmaturen für Grundstücksentwässerungsanlagen; Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser; Baugrundsätze | (B) | DIN 19578-1 : 1988-02
Alkalireaktion im Beton DAfStb-Richtlinie | (B) | 1997-12
Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung Richtlinie zum Schweissen von tragenden Bauteilen aus Aluminium | (L) | DIN 4113-1 : 1980-05
Aluminiumlegierungen; Gusslegierungen; Sandguss, Kokillenguss, Druckguss, Feinguss | (B) | DIN 1725-2 : 1986-02
Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen | (B) | DIN 1725-11 : 983-02
Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen mit Schichtdicken von mindestens 10 mm; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 17611 : 1985-06
Anpassungsrichtlinie Stahlbau | (L) | 1995-07
Antennentragwerke aus Stahl | (B/L) | DIN 4131 : 1991-11
Arbeits- und Schutzgerüste; Allgemeine Regelungen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen | (L) | DIN 4420-1 : 1990-12
Augenschrauben | (B) | DIN 444 : 1983-04
Aufzüge; Fahrschacht-Dreh- und Falttüren für Fahrschächte mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | (B) | DIN 18090 : 1997-01
Aufzüge; Schacht-Schiebetüren für Fahrschächte mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | (B) | DIN 18091 : 1993-07
Aufzüge; Vertikal-Schiebetüren für Kleingüteraufzüge in Fahrschächten mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | (B) | DIN 18092 : 1992-04
Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; Anforderungen, Prüfgrundsätze | (L) | DIN 18516-1: 1990-01
Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung | (L) | DIN 18516-3 : 1990-01
Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; EinscheibenSicherheitsglas; Anforderungen, Bemessung, Prüfung | (L) | DIN 18516-4 : 1990-02