10 Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
10.1 | Normalentflammbare Elastomerbahnen für Abdichtungen | DIN 7864-1 : 1984-04 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜH | P
10.2 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB) | DIN 16729 : 1984-09 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.3 | Normalentflammbare Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich | DIN 16730 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.4 | Normalentflammbare einseitig kaschierte Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen (PIB) | DIN 16731 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.5 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit Verstärkung aus synthetischen Fasern, nicht bitumenverträglich | DIN 16734 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.6 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit einer Glasvlieseinlage, nicht bitumenverträglich | DIN 16735 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.7 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C), einseitig kaschiert | DIN 16736 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: DIN 4102- 1 : 1981-05 | ÜH | P
10.8 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C) mit einer Gewebeeinlage | DIN 16737 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.9 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutylen (PIB) | DIN 16935 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.10 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenverträglich | DIN 16937 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.11 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich | DIN 16938 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.12 | Normalentflammbare Dichtungsbahnen mit Metallbandeinlage | DIN 18190-4 : 1992-10 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.13 | Bauwerksabdichtungsstoffe | DIN 18195-2 : 1983-08 | ÜH | P
10.14 | Rohfilzpappe | DIN 52117 : 1977-03 | ÜH | P
10.15 | Normalentflammbare Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage | DIN 52128 : 1977-03 | ÜH | P
10.16 | Nackte Bitumenbahnen | DIN 52129 : 1993-11 | ÜH | P
10.17 | Normalentflammbare Bitumen-Dachdichtungsbahnen | DIN 52130 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.18 | Normalentflammbare Bitumen-Schweissbahnen | DIN 52131 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.19 | Normalentflammbare Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen | DIN 52132 : 1996-05 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.20 | Normalentflammbare Polymerbitumen-Schweissbahnen | DIN 52133 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.21 | Glasvlies als Einlage für Dach- und Dichtungsbahnen | DIN 52141 : 1980-12 | ÜH | P
10.22 | Normalentflammbare Glasvlies-Bitumendachbahnen | DIN 52143 : 1985-08 | ÜH | P
10.23 | Normalentflammbare Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton | DIN 7865-1 : 1982-02 mit Ausnahme der Bestimmunge für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | P
10.24 | Normalentflammbare Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffenzur Abdichtung von Fugen in Ortbeton | DIN 18541-2 : 1992-11 mit Ausnahme der Bestimmunge für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | P