15 Bauprodukte für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
15.1 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6608-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.2 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6608-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.3 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig und doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6616 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.4 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-1 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.5 | ÜZ | Z
15.5 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-2 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.5 | ÜZ | Z
15.6 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit Leckanzeigeflüssigkeit für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-3 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.7 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6619-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.8 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6619-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.9 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6623-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.10 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6623-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.11 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6624-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.12 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6624-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.13 | Behälter mit ebenen Wänden und Böden (vorgefertigte Behälter) für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III und wassergefährdenden nichtbrennbaren Flüssigkeiten | DIN 6624-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.14 | Liegende Druckbehälter 0,63 bis 25 Kubikmeter | DIN 28020 : 1992-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 und Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.15 | Stehende Druckbehälter 0,063 bis 100 Kubikmeter | DIN 28021 : 1992-08 oder DIN 28022 : 1991-01 Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 und Anlage 15.6 | ÜZ | Z
15.16 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.3 | ÜH | Z
15.17 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus Kunststoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.3 | ÜH | Z
15.18 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.1 | ÜZ | Z
15.19 | Als ortsfeste Lagerbehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 121 (1997-06) für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I, A II und B TRbF 221 (1997-06) für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III und für nichtbrennbare Flüssigkeiten Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 | ÜH | Z
15.20 | Ortsfeste Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas für oberirdische Aufstellung | DIN 4680-1 : 1992-05 | ÜZ | Z
15.21 | Ortsfeste Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas für halboberirdische Aufstellung | DIN 4680-2 : 1992-05 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 und Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.22 | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 Liter | Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter - StawaR (Bis zur Bekanntmachung der Richtlinie gilt der Anhang 1 der Verwaltungsvorschrift - VVAwS zur Anlagenverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 15.10.1993) | ÜZ | Z
15.23 | Innenbeschichtungen für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B | TRbF 401 (1981-12) | ÜZ | Z
15.24 | Innenbeschichtungen für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III | TRbF 402 (1981-12) | ÜZ | Z
15.25 | Leckanzeigegeräte für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 501 (1989-05) | ÜH | Z
15.26 | Leckanzeigegeräte für doppelwandige Rohrleitungen für Anlagen zum Lagern brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 502 (1989-05) | ÜH | Z
15.27 | Metallische Rohre für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender, brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B | TRbF 131/1 (1992-09) Zusätzlich gilt: Zulässige Lagerflüssigkeiten ergeben sich aus DIN 6601 : 1991-10 | ÜH | Z
15.28 | Metallische Rohre für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender, nichtbrennbarer und brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III | TRbF 231/1 (1986-03) Zusätzlich gilt: Zulässige Lagerflüssigkeiten ergeben sich aus DIN 6601 : 1991-10 | ÜH | Z
15.29 | Überfüllsicherungen für Behälter zur Lagerung wassergefährdender, brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 510 (1989-05) | ÜH | Z
15.30 | Stehende, zylindrische Behälter mit flachem Boden und festem Dach zur oberirdischen Lagerung von Flüssigkeiten oder von gekühlten Gasen | DIN 4119-1 : 1979-06 und DIN 4119-2 : 1980-02 in Verbindung mit der Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07) und der Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 | ÜZ | Z
15.31 | Keramikplatten als vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen mit Dichtschichten | AGL-Arbeitsblatt S 10 teil 3 : 1991-11 Zusätzlich gilt: Anlage 15.7 | ÜZ | Z
15.32 | Beton als Abdichtmittel für Auffangräume und Flächen ausser für Abfüllflächen von Tankstellen | DafStb-Richtlinie Betonbau beim Umganag mit wassergefährdenden Stoffen, Teil 2 (1996-09) Zusäzlich gilt: Anlage 15.8 | ÜZ | Z
15.33 | Domschächte aus Stahl | DIN 6626 : 1989-09 | ÜHP | Z
15.34 | Domschachtkragen aus Stahl für gemauerte Domschächte | DIN 6627 : 1989-09 | ÜHP | Z
15.35 | Erdgedeckte Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas | DIN 4681-1 : 1988-01 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.36 | Erdgedeckte Druckbehälter aus Stahl mit Aussenmantel für Flüssiggas | DIN 4681-2 : 1984-06 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 | ÜZ | Z