2.2 Bindemittel und Zuschlag für Mauermörtel

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
2.2.1 | Baukalk | DIN 1060-1 : 1995-03 Zusätzlich gilt: Anlage 2.8 | ÜZ | Z
2.2.2 | Putz- und Mauerbinder | DIN 4211 : 1995-03 Zusätzlich gilt: Anlage 2.10 | ÜZ | Z
2.2.3 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 1.4 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜH | Z
2.2.4 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.3 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 bei Zuschlag für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜH | Z
2.2.5 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) | DIN 4226-2 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜZ | Z
2.2.6 | Zuschlag mit dichtem Gefüge für bewehrtes Mauerwerk bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-2 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.4 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 und DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z