Anlage 2.2/2 zu DIN 1053 Teil 4 Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: 1. Zu Abschnitt 2 Anstelle der "Richtlinien für Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge" sind als mitgeltende Normen DIN 4219-1: 1979-12- Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge; Anforderungen an den Beton; Herstellung und Überwachung DIN 4219-2: 1979-12- Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge; Bemessung und Ausführung zu beachten. Soweit in anderen Abschnitten der Norm auf DIN 1045 (Ausgabe Januar 1972) verwiesen wird, gilt hierfür nunmehr die Norm DIN 1045: 1988-07. 2. Auf folgende Druckfehler in der Norm wird hingewiesen. - Abschnitt 4.8 Abs. 5 In Zeile 1 muß es richtig heißen: "... B 5 bis B 25 (Bn 50 bis Bn 250) ..." (statt: "...B 5 bis B 35 (Bn 50 bis Bn 350) ...".) - Abschnitt 5.6.4.5 Abs. 3 In Zeile 2 muß es richtig heißen: "... 0,1 MN/m² ..." (statt: "... 0,1 MN/mm² ...".)