Sachwort |  | Dokument/Ausgabe
Wandbauplatten aus Gips; Eigenschaften, Anforderungen, Prüfung | (B) | DIN 18163 : 1978-06
Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt | (B) | DIN 18162 : 1976-08
Wände aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge; Bemessung und Ausführung | (B/L) | DIN 4232 : 1987-09
Wärmeschutz im Hochbau; -;Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen und Hinweise für Planung und Ausführung | (L) | DIN 4108-3 : 1981-08
Wärmeschutz im Hochbau; Wärmedämmung und Wärmespeicherung; Anforderungen und Hinweise für Planung und Ausführung | (L) | DIN 4108-2 : 1981-08
Wärmeschutz und EnergieEinsparung im Hochbau; Wärme- und feuchte schutztechnische Kennwerte | (B/L) | DIN V 4108-4 : 1998-10
Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 1: Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10210-1: 1994-09
Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmasse, Masse, statische Werte | (B) | DIN EN 10210-2: 1997-11
Warmgewalzter Bandstahl; Grenzabmasse und Formtoleranzen | (B) | DIN EN 10048 : 1996-10
Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweissgeeigneten Feinkornbaustählen; Teil 1: Allg. Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10113-1: 1993-04
Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweissgeeigneten Feinkornbaustählen; Teil 2: Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte Stähle | (B) | DIN EN 10113-2: 1993-04
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10025 : 1994-03
Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1028 : 1994-03
Warmgewalzte ITräger; Schmale I-Träger, I-Reihe; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1025-1 : 1995-05
Warmgewalzte ITräger; I-Träger, IPB-Reihe; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1025-2 : 1995-11
Warmgewalzte ITräger; Breite I-Träger, leichte Ausführung, IPBI-Reihe; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1025-3 : 1994-03
Warmgewalzte ITräger; Breite I-Träger, verstärkte Ausführung, IPBv-Reihe; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1025-4 : 1994-03
Warmgewalzte ITräger; Mittelbreite I-Träger, IPEReihe; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1025-5 : 1994-03
Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen; Grenzabmasse und Formtoleranzen | (B) | DIN EN 10248-2 : 1995-08
Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen; Grenzabmasse und Formtoleranzen; Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10248-1 : 1995-08
Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an; Grenzabmasse, Formtoleranzen, zulässige Gewichtsabweichungen | (B) | DIN EN 10029 : 1991-10
Warmgewalzter, ungleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl; Masse, Masse, statische Werte | (B) | DIN 1029 : 1994-03
Werkmässig hergestellte Betonmaste | (L) | DIN 4228 : 1989-02
Wetterfeste Baustähle; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10155 : 1993-08