Anlage 1.9 Zu DIN 4232 : 1987-09 Die Prüfverfahren nach Abschnitt 8.1 zur Beton-Trockenrohdichte und nach Abschnitt 8.2 sind durch die der folgenden Normen zu ersetzen: DIN EN 992: 1995-09 Bestimmung der Trockenrohdichte von haufwerksporigem Leichtbeton DIN EN 990: 1995-09 Prüfverfahren zur Überprüfung des Korrosionsschutzes der Bewehrung in dampfgehärtetem Porenbeton und in haufwerksporigem Leichtbeton