3.3 Vorgefertigte Bauteile

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
3.3.1 | Tragende Holzbauteile ung geleimte tragende Holzbauteile ausser Bauprodukte nach lfd. Nr. 3.3.2 | DIN 1052-1 : 1988-04 DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Anlage 3.1 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜH | Z
3.3.2 | Beidseitig bekleidete oder beplankte Wand-, Decken- und Dachelemente; z.B. Holztafeln für Holzhäuser in Tafelbauart | DIN 1052-1 : 1988-04 DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-3 : 1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 DIN 1052-3/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Richtlinie für die Überwachung von Wand-, Decken- und Dachtafeln für Holzhäuser in Tafelbauart nach DIN 1052 Teil 1 bis 1052 Teil 3 ( 1992-06) und Anlage 3.1 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ | Z
3.3.3 | Rammpfähle aus Holz ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 | ÜH | Z
3.3.4 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |