4.1 Bauprodukte aus unlegierten Baustählen

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.1.1.1 | Warmgewalzte schmale I-Träger mit geneigten inneren Flanschflächen, Typ E | DIN 1025-1 : 1995-05 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.1.2 | Warmgewalzte schmale I-Träger mit geneigten inneren Flanschflächen, Typ P | DIN 1025-1 : 1995-05 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.2.1 | Warmgewalzte breite I-Träger mit parallelen Flanschflächen (IBP), Typ E | DIN 1025-2 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.2.2 | Warmgewalzte breite I-Träger mit parallelen Flanschflächen (IBP), Typ P | DIN 1025-2 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.3.1 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBl) mit parallelen Flanschflächen, leichte Ausführung, Typ E | DIN 1025-3 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.3.2 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBl) mit parallelen Flanschflächen, leichte Ausführung, Typ P | DIN 1025-3 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.4.1 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBv) mit parallelen Flanschflächen, verstärkte Ausführung, Typ E | DIN 1025-4 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.4.2 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBv) mit parallelen Flanschflächen, verstärkte Ausführung, Typ P | DIN 1025-4 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.5.1 | Warmgewalzte mittelbreite I-Träger (IPE) mit parallelen Flanschflächen, Typ E | DIN 1025-5 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.5.2 | Warmgewalzte mittelbreite I-Träger (IPE) mit parallelen Flanschflächen, Typ P | DIN 1025-5 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.6.1 | Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl, Typ E | DIN 1026 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.6.2 | Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl, Typ P | DIN 1026 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.7.1 | Warmgewalzter gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 1028 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.7.2 | Warmgewalzter gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 1028 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.8.1 | Warmgewalzter ungleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 1029 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.8.2 | Warmgewalzter ungleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 1029 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.9.1 | Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl, Typ E | DIN 1024 : 1982-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.9.2 | Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl, Typ P | DIN 1024 : 1982-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.10.1 | Warmgewalzter rundkantiger Z-Stahl, Typ E | DIN 1027 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.10.2 | Warmgewalzter rundkantiger Z-Stahl, Typ P | DIN 1027 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.11.1 | Warmgewalzter gleichschenkliger, scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl), Typ E | DIN 1022 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.11.2 | Warmgewalzter gleichschenkliger, scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl), Typ P | DIN 1022 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.12.1 | Warmgewalzter scharfkantiger T-Stahl , Typ E | DIN 59051 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.12.2 | Warmgewalzter scharfkantiger T-Stahl , Typ P | DIN 59051 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN EN 10 025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.13.1 | Blanker Vierkantstahl , Typ E | DIN 178 : 1969-06 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.13.2 | Blanker Vierkantstahl , Typ P | DIN 178 : 1969-06 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.14.1 | Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1014-1 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.14.2 | Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1014-1 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.15.1 | Warmgewalzter Sechskantstahl, Typ E | DIN 1015 : 1972-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.15.2 | Warmgewalzter Sechskantstahl, Typ P | DIN 1015 : 1972-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.16.1 | Blanker, gleichschenkliger scharfkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 59370 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.16.2 | Blanker, gleichschenkliger scharfkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 59370 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.17.1 | Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1013-1 : 1976-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.17.2 | Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1013-1 : 1976-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.18.1 | Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl, Typ E | DIN 1018 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.18.2 | Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl, Typ P | DIN 1018 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.19.1 | Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1017-1 : 1967-04 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.19.2 | Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1017-1 : 1967-04 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.20.1 | Warmgewalzter Breitflachstahl, Typ E | DIN 59200 : 1975-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.20.2 | Warmgewalzter Breitflachstahl, Typ P | DIN 59200 : 1975-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.21.1 | Warmgewalzter Bandstahl in Walzbreiten < 600 mm, Typ E | DIN EN 10048 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.21.2 | Warmgewalzter Bandstahl in Walzbreiten < 600 mm, Typ P | DIN EN 10048 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.22.1 | Warmgewalztes Stahlblech ab 3 mm Dicke, Typ E | DIN EN 10029 : 1991-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.22.2 | Warmgewalztes Stahlblech ab 3 mm Dicke, Typ P | DIN EN 10029 : 1991-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.23 | Warmgewalzte elektrisch pessgeschweisste Rohre aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17177 : 1979-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.22 | ÜHP | Z
4.1.24.1 | Warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten Baustählen, Typ E | DIN EN 10210-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.19 und Anlage 4.40 | ÜH | Z
4.1.24.2 | Warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten Baustählen, Typ P | DIN EN 10210-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.19 und Anlage 4.40 | ÜHP | Z
4.1.25.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.25.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.26 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.27 | Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus unlegierten Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken | DIN 1629 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.11 | ÜHP | Z
4.1.28 | Warmgewalzte nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17175 : 1979-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.22 | ÜHP | Z
4.1.29 | Kaltgewalztes Band und Blech | DIN 1623-2 : 1986-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.21 | ÜHP | Z
4.1.30 | Kaltprofile aus Stahl | DIN 17118 : 1976-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.31 | Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile aus unlegierten Baustählen | DIN EN 10219-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.40 | ÜHP | Z
4.1.32 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.33 | Rechtwinklige Kaltprofile aus Stahl | DIN 59413 : 1976-01 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.34.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.34.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.35 bis 4.1.36 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.37 | Drahtseile aus Stahldrähten | DIN 3051-4 : 1972-03 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.38 bis 4.1.42 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.43 | Flacherzeugnisse aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen und Tankbauwerken | DIN EN 10028-2 : 1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und für Tankbauwerke Anlage 4.3 für Stahlschornsteine Anlage 4.17 | ÜHP | Z
4.1.44.1 | Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen, Typ E | DIN EN 10248-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.19 Anlage 4.39 und Anlage 4.43 | ÜH | Z
4.1.44.2 | Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen, Typ P | DIN EN 10248-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.19 Anlage 4.39 und Anlage 4.43 | ÜHP | Z
4.1.45 | Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stählen | DIN EN 10249-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.43 | ÜHP | Z
4.1.46.1 | Warmgewalztes Blech und Band in Walzbreiten von 600 bis 2200 mmm und daraus längsgeteiltes Warmband, Typ E | DIN EN 10051 : 1997-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.46.2 | Warmgewalztes Blech und Band in Walzbreiten von 600 bis 2200 mmm und daraus längsgeteiltes Warmband, Typ P | DIN EN 10051 : 1997-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.47 | Flach- und Langerzeugnisse aus wetterfesten Baustählen | DIN EN 10155 : 1993-08 Zusätzlich gilt: Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) und Anlage 4.2 ; und Anlage 4.33 | ÜHP | Z