3.2 Holzwerkstoffe und andere Plattenwerkstoffe

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
3.2.1 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz | DIN 68705-3 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.2 | Normalentflammbares Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz | DIN 68705-4 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.3 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz aus Buche | DIN 68705-5 : 1980-10 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.4 | Normalentflammbare harte und mittelharte Holzfaserplatten für das Bauwesen | DIN 68754-1 : 1976-02 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.5 | Normalentflammbare Flachpressplatten | DIN 68763 : 1990-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.6 | Normalentflammbare Strangpressplatten | DIN 68764-1 : 1973-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.7 | Normalentflammbare beplankte Strangpressplatten für die Tafelbauart | DIN 68764-2 : 1974-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.8 | Nichtbrennbare, geschlossene Gipskartonplatten und schwerentflammbare Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, mit und ohne Imprägnierung | DIN 18180 : 1989-09 | ÜZ | Z