2.1 Künstliche Steine für Wände, Decken, Schornsteine und Gärfutterbehälter

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
2.1.1 | Vollziegel und Hochlochziegel | DIN 105-1 : 1989-08 Zusätzlich gilt: Anlage 2.1 für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 für Ziegelfertigbauteile DIN 1053-4 : 1978-09 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.2 | Leichthochlochziegel | DIN 105-2 : 1989-08 Zusätzlich gilt: Anlage 2.2 und Anlage 2.7 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.3 | Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker | DIN 105-3 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 für Ziegelfertigbauteile DIN 1053-4 :1978-09 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.4 | Keramikklinker | DIN 105-3 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 | ÜZ | Z
2.1.5 | Leichtlanglochziegel | DIN 105-5 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 | ÜZ | Z
2.1.6 | Kalksandsteine; Voll-, Loch-, Block-, Hohlblock- und Plansteine | DIN 106-1 : 1980-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.3 und Anlage 2.7 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.7 | Kalksandsteine; Vormauersteine und Verblender | DIN 106-2 : 1980-11 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.8 | Statisch beanspruchte Tonhohlplatten (Hourdis) und Hohlziegel | DIN 278 : 1978-09 | ÜZ | Z
2.1.9 | Hüttensteine; Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine | DIN 398 : 1976-06 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.10 | Formsteine für bewehrtes Mauerwerk | DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.11 | Statisch mitwirkende Ziegel für Wandtafeln | DIN 4159 : 1978-04 | ÜZ | Z
2.1.12 | Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4160 : 1978-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
2.1.13 | Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine | DIN 4165 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.14 | Hohlblöcke aus Leichtbeton | DIN 18151 : 1987-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.15 | Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton | DIN 18152 : 1987-04 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.16 | Mauersteine aus Normalbeton | DIN 18153 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.17 | Glasbausteine | DIN 18175 : 1977-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
2.1.18 | Radialziegel für freistehende Schornsteine | DIN 1057-1 : 1985-07 | ÜZ | Z
2.1.19 | Formsteine für das Futter freistehender Schornsteine | DIN 1057-2 : 1985-07 | ÜHP | P
2.1.20 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
2.1.21 | Betonformsteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-21 : 1994-07 | ÜZ | Z
2.1.22 | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-22 : 1994-07 | ÜZ | Z