Anlage 4.37 Prüfungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdüberwachung
Zeitpunkt | Prüfungsart | Prüfungsumfang
Erstprüfung | verschärfte Prüfung | übliche und besondere Eigenschaften
Fremdüberwachung im ersten Jahr | normale Prüfung | übliche Eigenschaften
Fremdüberwachung ab 2. Jahr | reduzierte Prüfung | übliche Eigenschaften
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, daß wechselweise alle Produktarten geprüft werden. Übliche Eigenschaften
Merkmal | geprüftes Produkt | Charakter des Prüfumfanges
|  | reduziert | normal | verschärft
|  | L P Pr | L P Pr | L P Pr
Maße | alle Produkte | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Schrägzugversuch oder Zugversuch an der Ganzschraube | Schrauben 8.8 | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Zugversuch an der abgedrehten Probe | Schrauben 4.6 und 5.6 | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Prüfkraftversuch | alle Muttern | 1 x 3 x 1 | 2 x 3 x 1 | 4 x 3 x 1
Anziehversuch | Garnituren 8.8 und 10.9 | 1 x 6 x 1 | 2 x 12 x 1 | 4 x 12 x 1
Härte HV 30 | alle Produkte | 1 x 1 x 3 | 2 x 2 x 3 | 4 x 2 x 3
Härte HV 0,3 | Schrauben 8.8 und 10.9 | 1 x 1 x 3 | 2 x 2 x 3 | 4 x 2 x 3
Schliff (Randzustand) | Schrauben 10.9 | 1 x 1 x 3 | 2 x 2 x 3 | 4 x 2 x 3
Schichtdicke | alle Produkte | 1 x 1 x 3 | 2 x 2 x 3 | 4 x 2 x 3
Besondere Eigenschaften
Merkmal | geprüftes Produkt | Charakter des Prüfumfangs: verschärft
|  | L | P | Pr
Chemische Zusammensetzung | Schrauben und Muttern | 2 x | 2 x | 1
Anlaßversuch | Schrauben 8.8 und 10.9 | 4 x | 3 x | 1
Kerbschlagarbeit | Schrauben | 4 x | 3 x | 1
Vorspannversuch | Schrauben und Muttern | 11) x | 20 x | 1
Rißanzeige | Schrauben und Muttern | 11) x | 100 x | 1
|  | +4 x | 20 x | 1
L = Los P = Probe Pr = Prüfung 1) Prüfungsumfang bei einem beanstandeten Los bzw. beim Auftreten von Mängeln