5 Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
5.1 | Schwerentflammbare Holzwolle-Leichtbauplatten und schwerentflammbare Mineralfaser-Mehrschicht-Leichtbauplatten als Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz (auch mit ein- oder beidseitigem mineralischem Porenverschluss der Holzwollestruktur als Oberflächenbeschichtung | DIN 1101 : 1989-11 | Üz | Z
5.2 | Normalentflammbare Hartschaum-Mehrschicht-Leichtbauplatten als Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz (auch mit ein- oder beidseitigem mineralischem Porenverschluss der Holzwollestruktur als Oberflächenbeschichtung | DIN 1101 : 1989-11 Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
5.4 | Normalentflammbarer Polyurethan-Ortschaum mit Kohlendioxid als Treibmittel | DIN 18159-1 : 1991-12 Zusätzlich gilt: Anlage 5.1 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.5 | Normalentflammbarer Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum für die Wärmedämmung | DIN 18159-02 : 1978-06 Zusätzlich gilt: ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum (1985-04) und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.6 | Normalentflammbare Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18161-01 : 1976-12 Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
5.7 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
5.8 | Normalentflammbarer Polyurethan-(PUR)-Hartschaum als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit Kohlendioxid oder Pentan oder HFCKW 141b als Treibmittel | DIN 18164-1 : 1982-08 Zusätzlich gilt: Anlage 5.2 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.9 | Normalentflammbarer Phenolharz-(PF)-Hartschaum als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit Pentan als Treibmittel | DIN 18164-1 : 1982-08 Zusätzlich gilt: Anlage 5.3 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.10 | Normalentflammbarer extrudergeschäumter Polystyrolschaumstoff (XPS) als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit HFCKW 142b oder HFCKW 142b-HFCKW 22-Gemisch als Treibmittel Hinweis: Dämmstoffe mit HFCKW 22 (R22) dürfen bis zum 31.12.1999 hergestellt werden. | DIN 18164-1 : 1982-08 Zusätzlich gilt: Anlage 5.4 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.11 | Normalentflammbare Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS) als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18164-1 : 1982-08 Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.12 | Normalentflammbare Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS) als Dämmstoffe für die Trittschalldämmung | DIN 18164-2 : 1991-03 | ÜZ | Z
5.13 | Normalentflammbare Faserdämmstoffe und nichtbrennbare Faserdämmstoffe ohne brennbare Bestandteile für die Wärmedämmung | DIN 18165-1 : 1991-07 Zusätzlich gilt: Anlage 5.5 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.14 | Normalentflammbare Faserdämmstoffe und nichtbrennbare Faserdämmstoffe ohne brennbare Bestandteile für die Trittschalldämmung | DIN 18165-2 : 1987-03 Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.15 | Normalentflammbares Schaumglas und nichtbrennbares Schaumglas ohne brennbare Bestandteile als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18174 : 1981-01 Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
5.16 | Normalentflammbare Holzfaserdämmplatten für den Wärme- und Schallschutz | DIN 68755 : 1992-07 | ÜZ | Z
5.17 | Normalentflammbare Gipskarton-Verbundplatten aus Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum als Dämmstoff | DIN 18184 : 1991-06 | ÜH | Z
5.18 | Schwerentflammbare Wärmedämmputzmörtel mit mineralischen Bindemitteln und expandiertem Polystyrol (EPS) als Zuschlag | DIN 18550-3 : 1991-06 | ÜZ | Z