DIN 1052-1/A1: 1996-10 Holzbauwerke; Teil 1: Berechnung und Ausführung; Änderung A1
1. Stand der bauaufsichtlichen Einführung am 18.02.1999
Land oder Bundesbehörde | eingeführt | Fundstelle | Bemerkungen
Baden-Württemberg | 30.07.1998 | 98/S. 485 ff |
Bayern | 21.07.1997 | 97/S. 545 ff |
Berlin | 03.09.1997 | 97/S. 4073 ff |
Brandenburg | 18.02.1998 | 98/S. 342 ff |
Bremen |  |  |
Hamburg | 26.11.1997 | 98/S. 601 ff |
Hessen | 15.07.1998 | 98/S. 2305 ff |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.1997 | 98/S. 1 ff |
Niedersachsen |  |  |
Nordrhein-Westfalen | 11.07.1997 | 97/S. 1018 ff |
Rheinland-Pfalz | 01.06.1998 | 98/S. 230 ff |
Saarland | 01.09.1997 | 97/S. 1188 ff |
Sachsen |  |  |
Sachsen-Anhalt |  |  |
Schleswig-Holstein | 11.04.1997 | 97/S. 162 ff |
Thüringen | 08.01.1998 | 98/S. 215 ff |
Bundesminister für Verkehr Straßenverkehr Wasserstraßen |  |  |
Eisenbahn-Bundesamt |  |  |
2. Erlasse zur bauaufsichtlichen Einführung (ohne formale Bestandteile wie Adresse, Betreff, Unterschrift usw.) 2.1 Bekanntmachung in der Liste der Technischen Baubestimmungen Die Bekanntmachung der Länder entspricht inhaltlich der des nachstehenden Abdrucks.
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Titel | Ausgabe | Bezugs- quelle/ Fundst. 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.5 Holzbau
2.5.1 | DIN 1052 | Holzbauwerke |  |
| -1/A1 Anlage 2.5/3 | -; Berechnung und Ausführung; Änderung A1 | Oktober 1996 | *)
___________________ *) BeuthVerlag, 10772 Berlin Anlage 2.5/3 zu DIN 1052-1/A1 Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: zu Abschnitt 14: Die Aufzählung b) von DIN 1052-1/A1: 1996-10 erhält folgende Fassung: "Brettschichtholz aus Lamellen der Sortierklassen S 13, MS 10 bis MS 17, bei Bauteilen über 10 m Länge auch aus Lamellen der Sortierklasse S10, und zwar insbesondere Träger mit Rechteckquerschnitt mit unsymmetrischem Trägeraufbau nach Tabelle 15, Fußnote 1), mit der Brettschichtholzklasse (Festigkeitsklasse), dem Herstellernamen und dem Datum der Herstellung; bei Brettschichtholz-Trägern mit unsym-metrischem Aufbau nach 5.1.2 zweiter und dritter Absatz sowie mit symmetrischem Aufbau nach Tabelle 15, Fußnote 1), müssen die Bereiche unterschiedlicher Sortierklassen erkennbar sein."