Sachwort |  | Dokument/Ausgabe
Kalksandsteine; Vollsteine, Lochsteine, Blocksteine, Hohlblocksteine | (B) | DIN 106-1 : 1980-09
Kalksandsteine; Vormauersteine und Verblender | (B) | DIN 106-2 : 1980-11
Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 1: Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10219-1 :1997-11
Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmasse, Masse und statische Werte | (B) | DIN EN 10219-2 :1997-11
Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stählen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10249-1 :1995-08
Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe für Abwasserkanäle und -leitungen; Dichtstoffe für Bauteile aus Beton; Anforderungen, Prüfungen und Verarbeitung | (B) | DIN 4062 :1978-09
Kaltprofile aus Stahl; Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 17118 : 1976-01
Kaltprofile aus Stahl; Zulässige Mass-, Form- und Gewichtsabweichungen | (B) | DIN 59413 : 1976-01
Kaminöfen für feste Brennstoffe | (B) | DIN 18891 : 1984-08
Kleinkläranlagen; Anlagen mit Abwasserbelüftung; Anlagen ohne Abwasserbelüftung; Anwendung, Bemessung und Ausführung | (B) | DIN 4261-11984-06
Klosettanschlussstücke; Bau- und Prüfgrundsätze | (B) | DIN 1389-2 : 1979-10
Klosettbecken mit angeformtem Geruchsverschluss; Bau- und Prüfgrundsätze | (B) | DIN 1385 : 1988-05
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustählen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN EN 10147 : 1995-08
Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Überzug aus unlegierten und legierten Stählen; Grenzabmasse und Formtoleranzen | (B) | DIN EN 10051 : 1997-11
Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für das Bauwesen; Dämmstoffe für die Wärmedämmung | (B) | DIN 18161-1 : 1976-12
Korrosionsschutz; Chromatieren von Aluminium; Verfahrensgrundsätze und Prüfverfahren | (B) | DIN 50939 : 1996-09
Korrosionsschutz; Feuerverzinken von Einzelteilen (Stückverzinken); Anforderungen und Prüfung | (B) | DIN 50976 : 1989-05
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge; Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme | (B) | DIN 55928-5 : 1991-05
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge; Korrosionssschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen | (B) | DIN 55928-8 : 1994-07
Kranbahnen aus Stahlbeton und Spannbeton; Berechnung und Ausführung | (B/L) | DIN 4212 : 1986-01
Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsätze für Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausführung | (B/L) | DIN 4132 : 1981-02
Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C), einseitig kaschiert; Anforderungen | (B) | DIN 16736 : 1986-12
Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C), mit einer Gewebeeinlage; Anforderungen | (B) | DIN 16737 : 1986-12
Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB); Anforderungen | (B) | DIN 16729 : 1984-09
Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen (PIB), einseitig kaschiert; Anforderungen | (B) | DIN 16731 : 1986-12
Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit einer Glasvlieseinlage, nicht bitumenverträglich; Anforderungen | (B) | DIN 16735 : 1986-12
Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich; Anforderungen | (B) | DIN 16730 : 1986-12
Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit Verstärkung aus synthetischen Fasern, nicht bitumenverträglich; Anforderungen | (B) | DIN 16734 : 1986-12
Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutylen (PIB); Anforderungen | (B) | DIN 16935 : 1986-12
Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenverträglich, Anforderungen | (B) | DIN 16937 : 1986-12
Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich; Anforderungen | (B) | DIN 16938 : 1986-12
Kunststofflager-Richtlinie Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | (L) | 1996-06
Kupplungen; Zentrierbolzen und Fussplatten für Stahlrohr-Arbeitsgerüste und Traggerüste; Anforderungen, Prüfungen | (B) | DIN EN74 : 1988-12