12.1 Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
12.1.1 | Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle | DIN EN 295-1 : 1991-11 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.2 | Dichtmittel aus Elastomeren für Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen | DIN 4060 : 1988-12 | ÜZ | Z
12.1.3 | Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe für Abwasserkanäle und -leitungen aus Beton | DIN 4062 : 1978-09 | ÜZ | Z
12.1.4 | Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke ohne Muffe (SML) | DIN 19522-2 : 1983-02 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.1.5 | Rohre und Formstücke aus Stahl mit Steckmuffe für Abwasserleitungen | DIN 19530-2 : 1983-02 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.1.6 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke mit einer Wanddicke < 3,2 mm und normalentflammbare Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden | DIN 19531 : 1987-11 | ÜZ | Z
12.1.7 | Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN V 19534-2 : 1992-11 | ÜZ | Z
12.1.8 | Normalentflammbare Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN 19535-2 : 1987-04 | ÜZ | Z
12.1.9 | Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19537-2 : 1988-01 | ÜZ | Z
12.1.10 | Fertigschächte aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19537-3 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.11 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke mit einer Wanddicke < 3,2 mm und normalentflammbare Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN 19538 : 1980-06 | ÜZ | Z
12.1.12 | Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; geschleudert, gefüllt | DIN 19565-1 : 1989-03 | ÜZ | Z
12.1.13 | Fertigschächte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19565-5 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.14 | Faserzementrohre und Formstücke für Abwasserleitungen | DIN 19840-2 : 1989-05 | ÜZ | Z
12.1.15 | Faserzementrohre und Formstücke für Abwasserkanäle; Rohre, Abzweige, Bogen | DIN 19850-1 : 1991-02 | ÜZ | Z
12.1.16 | Faserzementschächte für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19850-3 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.17 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN V 19560 : 1992-09 | ÜZ | Z
12.1.18 | Normalentflammbare Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN V 19561 : 1992-09 | ÜZ | Z
12.1.19 | Betonrohre | DIN 4032 : 1981-01 | ÜZ | Z
12.1.20 | Schächte aus Beton | DIN 4034-1 : 1993-09 | ÜZ | Z
12.1.21 | Stahlbetonrohre | DIN 4035 : 1995-08 | ÜZ | Z
12.1.22 | Sonderformstücke, Übergangsbauteile und Zubehörteile | DIN EN 295-4 : 1995-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.23 | Steinzeugschächte | DIN EN 295-6 : 1995-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.24 | Steinzeugrohre und Verbindungen, die mittels Rohrvortrieb eingebaut werden | DIN EN 295-7 : 1995-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P