Anlage 0.1 Die in DIN 4102-2 : 1977-09, Abschnitt 8.8.2, Tabelle 2 angegebenen Benennungen entsprechen folgenden Benennungen in bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften: Bauaufsichtliche Benennung | Benennung nach DIN 4102 | Kurzbezeichnung
feuerhemmend | Feuerwiderstandsklasse F 30 | F 30 1) — B
feuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen | Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen | F 30 1) — AB
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen | Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus nichtbrennbaren Baustoffen | F 30 1) — A
feuerbeständig | Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen | F 90 2) — AB
feuerbeständigund aus nichtbrennbaren Baustoffen | Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen | F 90 2) — A
1) nach den bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften einiger Länder auch F 60 2) nach bestimmten bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften einiger Länder auch F 120