Anlage 5.4 1 Der extrudierte Polystyrolschaumstoff (XPS) muß geschlossenzellig sein. Die Geschlossenzelligkeit muß bei Prüfung nach DIN ISO 4590 : 1986-11 "Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener Zellen in harten Schaumstoffen", Methode 2 ohne Ziffer 5.4 mindestens 95 % betragen. Die Prüfung der Geschlossenzelligkeit ist im Rahmen der Überwachung ergänzend zu DIN 18 164-1 : 1992-08 durchzuführen. Dabei ist die Prüfung im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens einmal monatlich (Prüfverfahren ist mit der fremdüberwachenden Stelle zu vereinbaren) bzw. der Fremdüberwachung mindestens zweimal jährlich durchzuführen. 2 Das Treibmittel ist durch eine qualitative Zellgasanalyse an Proben mit einem Alter von mindestens 42 Tagen nachzuweisen, wobei beim Treibmittelgemisch noch mindestens 25 Vol.-% HFCKW 142b im Zellgas nachgewiesen werden müssen. Die Bestimmung der Zusammensetzung des Zellgases ist durch Gaschromatographie an den beiden Hartschaumplatten, die für die Wärmeleitfähigkeitsmessung verwendet werden, durchzuführen. Hierzu sind aus jeder Platte mindestens zwei Gasproben mittels Injektionsspritze zu entnehmen (Lohmeyer, S. und Müller, G.: Bestimmung der Porengasmenge und -zusammensetzung in Polyurethanschäumen. Kältetechnik - Klimatisierung 22 (1970), H. 9, S. 291-294). Die Prüfung der Zellgaszusammensetzung ist im Rahmen der Überwachung ergänzend zu DIN 18 164-1: 1992-08 durchzuführen. Dabei ist die Prüfung im Rahmen der Fremdüberwachung mindestens zweimal jährlich durchzuführen. Im Rahmen der Eigenüberwachung sind zusätzlich die Ausgangsstoffe, das Treibmittel und die Mischungsverhältnisse laufend zu kontrollieren. Die Prüfung der Wärmeleitfähigkeit (Prüfverfahren ist mit der fremdüberwachenden Stelle zu vereinbaren) ist mindestens einmal wöchentlich durchzuführen. 3 Die Zuschlagswerte Z zur Ermittlung des Rechenwertes der Wärmeleitfähigkeit sind anzusetzen mit Z=0,10 für l 10,g größer oder gleich 0,031 W/(m· K) Z=0,20 für l 10,g kleiner oder gleich 0,027 W/(m· K) Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.