Sachwort |  | Dokument/Ausgabe
Rammpfähle; Herstellung, Bemessung und zulässige Belastung | (B/L) | DIN 4026 : 1975-08
Richtlinien für die Anwendung Europäischer Normen im Betonbau | (L) | 1993-04, 1995-06
Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen | (B) | 1997-12
Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Flachstürzen | (L) | 1977-08
Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern | (L) | 1981-03
Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern; Ergänzende Bestimmungen | (L) | 1984-03
Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern -; Ergänzende Bestimmungen | (L) | 1991-06
Richtlinie (DASt) 016; Bemessung und konstruktive Gestaltung von Tragwerken aus dünnwandigen kaltgeformten Bauteilen | (B/L) | 1988-07
Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen | (B) | 1997-12
Richtlinie für Beton mit Fliessmittel und für Fliessbeton; Herstellung, Verarbeitung und Prüfung | (B) | 1995-08
Richtlinie (DAfStb) für Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit (Verzögerter Beton); Eignungsprüfung, Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung | (B) | 1995-08
Richtlinien (DAfStb) für die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel | (B) | 1995-08
Richtlinie (DAfStb) zur Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau | (B/L) | 1996-09
Richtlinien für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel | (B) | 1988-07
Richtlinie für hochfesten Beton; Ergänzung zu DIN 1045/1988-07 | (B/L) | 1995-08
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Teil 1:Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze | (L) | 1990-08
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Teil 2:Bauplanung und Bauausführung | (L) | 1990-08
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Teil 3:Qualitätssicherung der Bauausführung | (B) | 1991-02
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Teil 4:Qualitätssicherung der Bauprodukte | (B) | 1992-11
Richtlinie: ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemmission in der Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum (ETB-Ri-UF-Ortschaum) | (L) | 1985-04
Richtlinie über die Klassifizierung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe | (B) | 1994-06
Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen | (L) | 1993-06
Richtlinie für die Überwachung von Wand-, Decken- und Dachtafeln für Holzhäuser | (B) | 1992-06
Richtlinie zum Schweissen von tragenden Bauteilen aus Aluminium | (L) | 1986-09
Rohfilzpappe; Begriff, Bezeichnung, Anforderungen | (B) | DIN 52117 : 1977-03
Rohre aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 1746-2 : 1983-02
Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Masse, Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 19538 : 1980-06
Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; Fertigschächte; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 19565-5 : 1990-11
Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; geschleudert, gefüllt; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 19565-1 : 1989-03
Rohre, Formstücke und Schächte aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 19537-2 : 1988-01
Rohre, Formstücke und Schächte aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen; Fertigschächte; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN 19537-3 :1990-11
Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 19535-2 : 1987-04
Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN V 19560 : 1992-09
Rohre und Formstücke aus Stahl mit Steckmuffe für Abwasserleitungen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 19530-2 : 1983-02
Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffen für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Masse, Techn. Lieferbedingungen | (B) | DIN V 19561 : 1992-09
Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden; Masse, Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN 19531 : 1987-11
Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinychlorid (PVC-U), mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen; Technische Lieferbedingungen | (B) | DIN V 19534-2 : 1992-11
Rundstahlbügel für Rohre von NW 20 bis 500 | (B) | DIN 3570 : 1968-10