Anlage 2.4/4 zu DIN 18 809 1. Bei der Anwendung der technischen Regel sind die Normen DIN 18800- 1, Ausgabe März 1981 und DIN 4114, Blatt 1, Ausgabe Juli 1952, Blatt 2, Ausgabe Februar 1953 zu beachten. 2. Auf folgende Druckfehler in der Norm DIN 18809 wird hingewiesen: In Bild 3, obere Skizze links muß es statt "le = 2/3" richtig "le = 2 l3" heißen. In Tabelle 1, erste Formel, muß es statt "lm richtig "lM heißen.