2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausführung
2.4 Metallbau

Kenn-Nr. | Bezeichnung | Titel
2.4.1 | DIN 4113-1 : 1980-05 | Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung
2.4.1 | Richtlinie : 1986-10 | Richtlinien zum Schweissen von tragenden Bauteilen aus Aluminium
2.4.2 | DIN 4119-1 : 1979-06 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/2 | Oberirdische zylindrische Flachboden Tank-bauwerke aus metallischen Werkstoffen; Grundlagen, Ausführung, Prüfung
2.4.2 | DIN 4119-2 : 1980-02 | Oberirdische zylindrische Flachboden Tank-bauwerke aus metallischen Werkstoffen; Berechnung
2.4.3 | DIN 4132 : 1981-02 ; Anlage 2.4.1; und Anlage 2.4/2 | Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsätze für Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausführung
2.4.4 | DIN 18800-1 : 1990-11 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/2 | Stahlbauten
2.4.4 | DIN 18800-1/A1 : 1996-02 | Änderung A1
2.4.4 | DIN 18800-2 : 1990-11 ; Anlage 2.4/1 | Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken
2.4.4 | DIN 18800-2/A1 : 1996-02 | Änderung A1
2.4.4 | DIN 18800-3 : 1990-11 ; Anlage 2.4/1 | Stabilitätsfälle, Plattenbeulen
2.4.4 | DIN 18800-3/A1 : 1996-02 | Änderung A1
2.4.4 | DIN 18800-4 : 1990-11 ; Anlage 2.4/1 | Stabilitätsfälle, Schalenbeulen
2.4.5 | DIN 18800-7 : 1983-05 ; Anlage 2.4/2 | Herstellen, Eignungsnachweise zum Schweissen
2.4.5 | DIN 18801 : 1983-09 ; Anlage 2.4/1 | Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung
2.4.6 | DIN 18806-1 : 1984-03 ; Anlage 2.4/3 | Verbundkonstruktionen; Verbundstützen
2.4.6 | Richtlinie : 1981-03 | Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern
2.4.6 | Ergänzende Bestimmungen : 1984-03 | Ergänzende Bestimmungen zu den Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern (Ausgabe März 1981)
2.4.6 | Ergänzende Bestimmungen : 1991-06 | Ergänzende Bestimmungen zu den Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern (Ausgabe März 1981)
2.4.7 | DIN 18807-1 : 1987-06 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/7 | Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile; Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile
2.4.7 | DIN 18807-2 : 1987-06 ; Anlage 2.4/1 | Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile; Durchführung und Auswertung von Tragfähigkeitsversuchen
2.4.7 | DIN 18807-3 : 1987-06 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/8 | Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und konstruktive Ausbildung
2.4.8 | Richtlinie : 1987-06 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/2 | Bemessung und konstruktive Gestaltung von Tragwerken aus dünnwandigen kaltgeformten Bauteilen (DASt-Richtlinie 016)
2.4.9 | DIN 18808 : 1984-10 ; Anlage 2.4/1; und Anlage 2.4/2 | Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung
2.4.10 | DIN 18809 : 1987-09 ; Anlage 2.4/4 | Stählerne Strassen und Wegbrücken; Bemessung, Konstruktion, Herstellung
2.4.11 | DIN V ENV 1993-1-1 : 1993-04 ; Anlage 2.4/5 | Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten; Teil 1 1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau
2.4.11 | Richtlinie : 1993-11 | DASt-Richtlinie 103 Richtlinie zu Anwendung von DIN V ENV 1993-1-1
2.4.12 | DIN V ENV 1994-1-1 : 1994-02 ; Anlage 2.4/6 | Eurocode 4:Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton; Teil 1 1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau
2.4.12 | Richtlinie : 1994-02 | DASt Richtlinie 104 Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994-1-1
2.4.13 | DASt-Richtlinie 007 : 1993-05 ; Anlage 2.4/2 | Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustähle