4.9 Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschützte Bauprodukte (ohne mechanische Verbindungsmittel)

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.9.1 | Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von Stahlbauteilen | DIN 55928-5 : 1991-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.12 | ÜH | P
4.9.2 bis 4.9.3 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.4 | Kaltgeformte normalentflammbare Bauteile aus organisch beschichtetem feuerverzinktem Band und Blech | DIN EN 10147: 1995-08; Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 und Anlage 4.2, Anlage 4.4, Anlage 4.18 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
4.9.5 bis 4.9.7 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.8 | Bauteile aus kontinuierlich feuerverzinktem Band und Blech | DIN EN 10147 : 1995-08 Zusätzlich gilt: DIN 55928 : 1994-07 und Anlage 4.2 Anlage 4.4 ; und Anlage 4.18 | ÜZ | Z
4.9.9 bis 4.9.11 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.12 | Thermisch gespritzte Schichten aus Zink und Aluminium auf Stahl und Gusseisenwerkstofferzeugnissen | DVS 2302 (1978-05) | ÜHP | P
4.9.13 | Anodisch oxidierte Strangpresserzeugnisse aus Aluminium für das Bauwesen | DIN 17611 : 1985-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.14 | Chromatierte Aluminiumprodukte | DIN 50939 : 1988-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.15 | Feuerverzinkter Breitflach-, Form- und Stabstahl aus warmgewalzten Baustählen | DIN 50976 : 1989-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.16 | Stahltrapezprofile aus Band und Blech mit Metallüberzügen | DIN 18807-11 : 1987-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.4 und Anlage 4.18 | ÜZ | Z
4.9.17 | Dünnwandige kaltgeformte Bauteile mit Metallüberzügen | DASt-Richtlinie 016 (1988-07) Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.4 und Anlage 4.14 | ÜZ | Z
4.9.18 | Stahltrapezprofile aus normalentflammbarem organisch beschichtetem Band und Blech mit Metallüberzügen | DIN 18807-1 : 1987-06 Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 Anlage 4.2, Anlage 4.4, Anlage 4.18 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
4.9.19 | Dünnwandige kaltgeformte Bauteile aus normalentflammbarem organisch beschichtetem Band und Blech mit Metallüberzügen | DASt-Richtlinie 016 ( 1988-07) Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 und Anlage 4.2, Anlage 4.4 Anlage 4.14 und Anlage 4.18 und DIN 4102-1 : 1981-05 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z