2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausführung
2.6 Bauteile

Kenn-Nr. | Bezeichnung | Titel
2.6.1 | DIN 4121 : 1978-07 | Hängende Drahtputzdecken; Putzdecken mit Metallputzträgern, Rabitzdecken; Anforderungen für die Ausführung
2.6.2 | DIN 4141-1 : 1984-09 | Lager im Bauwesen; Allgemeine Regelunge
2.6.2 | DIN 4141-2 : 1984-09 | Lager im Bauwesen; Lagerung für Ingenieurbauwerke im Zuge von Verkehrswegen (Brücken)
2.6.2 | DIN 4141-3 : 1984-09 | Lager im Bauwesen; Lagerung für Hochbauten
2.6.2 | DIN 4141-4 : 1987-10 | Lager im Bauwesen; Transport, Zwischenlagerung und Einbau
2.6.2 | DIN 4141-14 : 1985-09 | Lager im Bauwesen; Bewehrte Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und Bemessung
2.6.2 | DIN 4141-15 : 991-01 | Lager im Bauwesen; Unbewehrte Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und Bemessung
2.6.3 | DIN 18069 : 1985-11 | Tragbolzentreppen für Wohngebäude; Bemessung und Ausführung
2.6.4 | DIN 18168-1 : 1981-10 | Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken; Anforderungen für die Ausführung
2.6.5 | DIN 18516-1 : 1990-01 | Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; Anforderungen, Prüfgrundsätze
2.6.5 | DIN 18516-3 : 1990-01 | Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; Naturwerkstein; Anforderungen,Bemessung
2.6.5 | DIN 18516-4 : 1990-02 | Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet; Einscheiben Sicherheitsglas;Anforderungen, Bemessung, Prüfung
2.6.6 | Richtlinie : 1996-09 ; Anlage 2.6/1 | Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Überkopf-Verglasungen