Anlage 2.3 Zu DIN 106-1 : 1980-09 1 Hinter Abschnitt 4.1.5 wird ein neuer Abschnitt 4.1.6 mit folgendem Wortlaut eingefügt: "4.1.6 Plansteine sind Voll- und Lochsteine, die in Dünnbettmörtel zu versetzen sind. An sie werden erhöhte Anforderungen an die zulässigen Abweichungen für die Höhe gestellt." 2 Die bisherigen Abschnitte 4.1.6 und 4.1.7 erhalten die Abschnittsnummern 4.1.7 und 4.1.8. 3 Zu Abschnitt 4.2.1 — Maße Unter Berücksichtigung der Maße für Plansteine erhält die Tabelle 2.1 folgende Fassung: Tabelle 2.1: Maße (Angaben in mm)
Länge1) | Breite2)3) | Höhe
240 | 115 | 52
248 | 123 | 71
298 | 145 | 113
300 | 175 | 155
308 | 185 | 175
365 | 240 | 238
373 | 248 | 249
490 | 298 |
498 | 300 |
623 | 365 |
| 373 |
| 490 |
| 498 |
1) Bei Steinen mit Nut- und Federsystemen gelten die Maße als Abstand zwischen der Außenfläche der einen Stirnseite und der Nutengrundfläche der anderen Stirnseite. 2) Steinbreite gleich Wanddicke 3) Plansteine dürfen auch in den Breiten 150, 200, 225 und 275 mm hergestellt werden.
4 Zu Abschnitt 4.2.2 — Zulässige Abweichungen Der Abschnitt ist vor Bild 1 wie folgt zu ergänzen: "Abweichend davon betragen die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen für die Höhe von KS-Plansteinen: für den Einzel- und Mittelwert ± 1 mm." 5 Zu Abschnitt 7.3 — Druckfestigkeit, Tabelle 8 Entgegen der Einschränkung durch Fußnote 2 dürfen die Formfaktoren auch für Steine der Druckfestigkeitsklasse 4 angewendet werden. 6 Zu Abschnitt 8.2.3 Die Aufzeichnungen über die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Überwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen. 7 Druckfehlerberichtigung In Tabelle 1, Spalte 7 muß es im Tabellenkopf statt "mm" heißen "cm". In Abschnitt 8.3.1.3 letzte Zeile muß es heißen: ".....Abschnitt 8.2.2)". In Abschnitt 9 Aufzählung b) muß es richtig heißen: ".... Abschnitt 5".