16 Gerüstbauteile
(Fussnote: Diese Kapitel gilt nicht im Freistaat Bayern)

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
16.1 | Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung | DIN 4424 : 1987-06 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 | ÜZ | Z
16.2 | Stahlrohre für Trag- und Arbeitsgerüste | DIN 4427 : 1990-09 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 | ÜHP | Z
16.3 | Leichte Gerüstspindeln | DIN 4425 : 1990-11 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 16.1 und Anlage 16.2 | ÜHP | Z
16.4 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Fussplatten | DIN EN 74 : 1988-12 Zusätzlich gilt: Richtlinien für die Durchführung der Überwachung bei Kupplungen für Stahlrohrgerüste (1985-07) und Anlage 16.2 | ÜZ | Z
16.5 | Gussstücke aus unlegiertem und niedriglegiertem Gusseisen mit Kugelgraphit zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN EN 1563 : 1997-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 16.2 und Anlage 16.3 | ÜHP | Z
16.6 | Tempergussstücke zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1692 : 1982-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 16.2 und Anlage 16.4 | ÜHP | Z
16.7 | Geschweisste kreisförmige Rohre aus unlegierten Stählen zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1626 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 16.2 und Anlage 16.5 | ÜHP | Z
16.8 | Gerüstbretter und -bohlen aus Holz zur Verwendung in Arbeits- und Schutzgerüsten | DIN 4420-1 : 1990-12 | ÜH | P
16.9 | Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, Aluminium und Holz | DIN 4421 : 1982-08 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 Je nach Verwendungszweck gilt: Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07) | ÜH | Z
16.10 | Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus unlegierten Stählen für die Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1629 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 16.2 und Anlage 16.6 | ÜHP | Z
16.11 | Erzeugnisse aus Stahlguss zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1681 : 1985-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 16.2 und Anlage 16.7 | ÜHP | Z