8 Sonderkonstruktionen

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
8.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
8.2 | Kurzzeitanker | DIN 4125 : 1990-11 Zusätzlich gilt: Anlage 8.1 | ÜH | Z
8.3.1 | Nichttragende Rolladenkästen, Typ 1 | Richtlinie über Rolladenkästen - RokR - (1996-01) ( Anlage 8.2) | ÜH | P
8.3.2 | Nichttragende Rolladenkästen, Typ 2 | Richtlinie über Rolladenkästen - RokR - (1996-01) ( Anlage 8.2) | ÜHP | P
8.4 | Wärmeschutztechnisch notwendige Abdeckungen für Heizkörper vor Fensterflächen | Richtlinie für Heizkörperabdeckungen - HkR - (1996-01) ( Anlage 8.3) | ÜH | P
8.5.1 | Fenster und Fenstertüren, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Fenster und Fenstertüren - FenTüR - (1996-01) ( Anlage 8.4) | ÜH | P
8.5.2 | Fenster und Fenstertüren, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Fenster und Fenstertüren - FenTüR - (1996-01) ( Anlage 8.4) | ÜHP | P
8.6.1 | Rahmen für Fenster und Türen, ausgenommen Rahmen für feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Rahmen für Fenster und Türen - RaFenTüR - (1996-01) ( Anlage 8.5) | ÜH | P
8.6.2 | Rahmen für Fenster und Türen, ausgenommen Rahmen für feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Rahmen für Fenster und Türen - RaFenTüR - (1996-01) ( Anlage 8.5) | ÜHP | P