Festlegungen der BRL

Kenn-Nr. | Festlegungen siehe
3.2.4 | Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), ; DIN 4102-1 : 1981-05
3.2.6 | Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), ; DIN 4102-1 : 1981-05
3.2.7 |
4.9.4 | Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 ; und Anlagen 4.2, ; 4.4, ; 4.18 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
4.9.18 | Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 ; Anlage 4.2, ; Anlage 4.4, ; Anlage 4.18 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
4.9.19 | Zusätzlich gilt: DIN 55928-8 : 1994-07 ; und ; Anlage 4.2, ; Anlage 4.4 ; Anlage 4.14 ; und ; Anlage 4.18 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.2 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.4 | Zusätzlich gilt: Anlage 5.1 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.5 | Zusätzlich gilt: ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum (1985-04) ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.6 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05
5.8 | Zusätzlich gilt: Anlage 5.2 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.9 | Zusätzlich gilt: Anlage 5.3 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.10 | Zusätzlich gilt: Anlage 5.4 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.11 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.12 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.13 | Zusätzlich gilt: Anlage 5.5 ; und ; DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.14 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
5.15 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
10.1 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05
10.23 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2
10.24 | Zusätzlich gilt: DIN 4102-1 : 1981-05 ; in Verbindung mit ; Anlage 0.2