Bauregelliste A Teil 1

Kenn-Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
| Bauprodukte für den Beton- und Stahlbetonbau |  |  |
1.1 | Bindemittel |  |  |
1.1.1 | Zemente | DIN 1164-1 : 1994-10 Zusätzlich gilt: Anlage 1.1 | ÜZ | Z
1.2 | Betonzuschlag |  |  |
1.2.1 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 und Anlage 1.4 | ÜZ | Z
1.2.2 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2, Anlage 1.3 und Anlage 1.4 | ÜH | Z
1.2.3 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 | ÜZ | Z
1.2.4 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) bei Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 und Anlage 1.3 | ÜH | Z
1.3 | Betonzusatzstoffe |  |  |
1.3.1 | Gesteinsmehl aus natürlichem Gestein | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 | ÜZ | Z
1.3.2 | Trass | DIN 51043 : 1979-08 | ÜZ | P
1.3.3.1 | Einzelpigmente für Beton und Stahlbeton nach DIN 1045 | DIN V 53237 : 1994-09 Zusätzlich gilt: Anlage 1.5 | ÜZ | Z
1.3.3.2 | Pigmente in Lieferform für Beton und Stahlbeton nach DIN 1045 | DIN V 53237 : 1994-09 Zusätzlich gilt: Anlage 1.5 | ÜHP | Z
1.3.4 | Steinkohlenflugasche | DIN EN 450 : 1995-01 Zusätzlich gilt: Anlage 1.6 | ÜZ | Z
1.4 | Betonstähle |  |  |
1.4.1 | Betonstabstahl | DIN 488-2 : 1986-6, DIN 488-6 : 1986-06 Zusätzlich gilt: Anlage 1.10 | ÜZ | Z
1.4.2 | Betonstahlmatten und Bewehrungsdraht | DIN 488-4 : 1986-06, DIN 488-6 : 1986-06 Zusätzlich gilt: Anlage 1.10 | ÜZ | Z
1.5 | Beton |  |  |
1.5.1.1 | Beton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 | ÜH | Z
1.5.1.2 | Beton B I auf Baustellen mit Flugasche | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜH | Z
1.5.1.3 | Verzögerter Beton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.1.4 | Fliessbeton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.2 | Beton B II auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09), DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08), DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.3 | Transportbeton | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) und Anlage 1.7 und DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.4 | Trockenbeton B I | Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel - TrBMR - (1988-07) Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.5.5 | Trockenbeton B II und Trockenbeton für Transportbeton | Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel - TrBMR - (1988-07) Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit den Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) | ÜZ | Z
1.5.6 | Spritzbeton aus Baustellenbeton oder Transportbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.7 | Spritzbeton aus Trockenbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.8.1 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) | ÜH | Z
1.5.8.2 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Flugasche | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜH | Z
1.5.8.3 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Verzögerer | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.8.4 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Fliessmittel | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.9 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse > C 20/25 | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: Anlage 1.12 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09,) DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08), und DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.10 | Leichtbeton B I auf Baustellen | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜH | Z
1.5.11 | Leichtbeton B I auf Baustellen mit Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.12 | Leichtbeton B II auf Baustellen ausgenommen LB 55 | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.13 | Transportbeton aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge ausgenommen LB 55 | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.14 | Spritzbeton aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge aus Baustellenbeton oder Transportbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.15 | Einpressmörtel für Spannglieder | DIN EN 447 : 1996-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 445 : 1996-07, DIN EN 446 : 1996-07 und Anlage 1.11 | ÜZ | Z
1.6 | Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betongläser und Ziegel |  |  |
1.6.1 | Tragende Fertigteile aus Beton oder Stahlbeton | DIN 1045 : 1988-07, DIN 1045/A1 : 1996-12 oder DIN V ENV 1992-1-3 : 1984-12 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09), DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08), DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) und DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.2 | Fertigteile aus Spannbeton | DIN 4227-1 : 1988-07 oder DIN V ENV 1992-1-3 : 1984-12 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09), DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) und DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.3 | Fertigteile aus Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge | DIN 4219-2 : 1979-12 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.4 | Fertigteile aus Spannleichtbeton mit geschlossenem Gefüge | DIN 4227-4 : 1986-02 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.5 | Stahlbetonhohldielen aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge | DIN 4028 : 1982-01 Zusätzlich gilt: Anlage 1.8 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 41022-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.6 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.7 | Zwischenbauteile aus Beton für Stahlbeton- und Spannbetondecken | DIN 4158 : 1978-05 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.8 | Betongläser für Stahlbetondecken | DIN 4243 : 1978-03 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
1.6.9 | Fertigteile aus Stahlbeton für Flachstürze | Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Flachstürzen - FstR - (1997-08) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) und DIN 4102-4 :1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.10 | Trittstufen aus Stahlbetonfertigteilen für Tragbolzentreppen | DIN 18069 : 1985-11 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.11 | Vorgefertigte Wände aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge | DIN 4232 : 1987-09 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 Zusätzlich gilt: Anlage 1.9 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.12 | Werkmässig hergestellte Betonmaste | DIN 4228 : 1989-02 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.13 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.14 | Fertigteile für Betonfenster | DIN 18057 : 1990-08 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.15 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.16 | Spaltenböden aus Stahlbeton | DIN 18908 : 1992-05 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜHP | P
1.6.17 | Betonformsteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-21 : 1994-07 | ÜZ | Z
1.6.18 | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-22 : 1994-07 | ÜZ | Z
1.6.19 | Rammpfähle aus Stahlbeton ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.20 | Statisch mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4159 : 1978-04 | ÜZ | Z
1.6.21 | Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4160 : 1978-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
1.6.22 | Glasbausteine | DIN 18 175 : 1977-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
1.7 | Bauprodukte für die Instandsetzung von Betonbauteilen |  |  |
1.7.1 bis 1.7.4 | Bauprodukte aus dieser Liste gestrichen (s. BRL A Teil 2 lfd. Nrn. 2.22 bis 2.25) |  |  |
1.8 | Andere Bauprodukte für den Beton- und Stahlbetonbau |  |  |
1.8.1 | Hüllrohre aus Bandstahl für Spannglieder | DIN EN 523 : 1997-07 | ÜZ | Z
2 | Bauprodukte für den Mauerwerksbau |  |  |
2.1 | Künstliche Steine für Wände, Decken, Schornsteine und Gärfutterbehälter |  |  |
2.1.1 | Vollziegel und Hochlochziegel | DIN 105-1 : 1989-08 Zusätzlich gilt: Anlage 2.1, für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02, für Ziegelfertigbauteile DIN 1053-4 : 1978-09, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.2 | Leichthochlochziegel | DIN 105-2 : 1989-08 Zusätzlich gilt: Anlage 2.2 und Anlage 2.7, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.3 | Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker | DIN 105-3 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02, für Ziegelfertigbauteile DIN 1053-4 :1978-09, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.4 | Keramikklinker | DIN 105-3 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 | ÜZ | Z
2.1.5 | Leichtlanglochziegel | DIN 105-5 : 1984-05 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02 | ÜZ | Z
2.1.6 | Kalksandsteine; Voll-, Loch-, Block-, Hohlblock- und Plansteine | DIN 106-1 : 1980-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.3 und Anlage 2.7, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.7 | Kalksandsteine; Vormauersteine und Verblender | DIN 106-2 : 1980-11 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.8 | Statisch beanspruchte Tonhohlplatten (Hourdis) und Hohlziegel | DIN 278 : 1978-09 | ÜZ | Z
2.1.9 | Hüttensteine; Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine | DIN 398 : 1976-06 Zusätzlich gilt: für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 :1990-02, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.10 | Formsteine für bewehrtes Mauerwerk | DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.11 | Statisch mitwirkende Ziegel für Wandtafeln | DIN 4159 : 1978-04 | ÜZ | Z
2.1.12 | Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4160 : 1978-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
2.1.13 | Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine | DIN 4165 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.14 | Hohlblöcke aus Leichtbeton | DIN 18151 : 1987-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02, in Erdbebenzonen 3 und 4 Anlage 2.9 | ÜZ | Z
2.1.15 | Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton | DIN 18152 : 1987-04 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.16 | Mauersteine aus Normalbeton | DIN 18153 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 2.7 sowie für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.1.17 | Glasbausteine | DIN 18175 : 1977-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
2.1.18 | Radialziegel für freistehende Schornsteine | DIN 1057-1 : 1985-07 | ÜZ | Z
2.1.19 | Formsteine für das Futter freistehender Schornsteine | DIN 1057-2 : 1985-07 | ÜHP | P
2.1.20 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
2.1.21 | Betonformsteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-21 : 1994-07 | ÜZ | Z
2.1.22 | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-22 : 1994-07 | ÜZ | Z
2.2 | Bindemittel und Zuschlag für Mauermörtel |  |  |
2.2.1 | Baukalk | DIN 1060-1 : 1995-03 Zusätzlich gilt: Anlage 2.8 | ÜZ | Z
2.2.2 | Putz- und Mauerbinder | DIN 4211 : 1995-03 Zusätzlich gilt: Anlage 2.10 | ÜZ | Z
2.2.3 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 1.4 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜH | Z
2.2.4 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.3 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11, bei Zuschlag für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜH | Z
2.2.5 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) | DIN 4226-2 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜZ | Z
2.2.6 | Zuschlag mit dichtem Gefüge für bewehrtes Mauerwerk bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-2 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.4 und Anlage 2.6 sowie DIN 1053-1 : 1996-11 und DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.3 | Werkmauermörtel und Drahtanker |  |  |
2.3.1 | Werk- Vormörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜHP | Z
2.3.2 | Werk-Trockenmörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.5 und für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.3.3 | Werk-Frischmörtel einschl. Mehrkammersilomörtel | DIN 1053-1 : 1996-11 Zusätzlich gilt: Anlage 2.5 und für Mauermörtel für bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 | ÜZ | Z
2.3.4 | Drahtanker für zweischaliges Mauerwerk | DIN 1053-1 : 1996-11 | ÜH | P
2.4 | Vorgefertigte Bauteile aus Mauersteinen |  |  |
2.4.1 | Ziegelfertigbauteile; Vergusstafeln, Verbundtafeln, Mauertafeln | DIN 1053-4 : 1978-09 Zusätzlich gilt: für Mauertafeln als bewehrtes Mauerwerk DIN 1053-3 : 1990-02 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
3 | Bauprodukte für den Holzbau |  |  |
3.1 | Bauholz |  |  |
3.1.1 | Normalentflammbares Vollholz | DIN 1052-1 :1988-04, DIN 1052-1/A1 : 1996-10 | ÜH | Z
3.1.2 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklasse BS 11 | DIN 1052-1 :1988-04, DIN 1052-1/A1 : 1996-10 | ÜH | Z
3.1.3 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklassen BS 14, BS 16, BS 18 | DIN 1052-1 :1988-04, DIN 1052-1/A1 : 1996-10 | ÜZ | Z
3.2 | Holzwerkstoffe und andere Plattenwerkstoffe |  |  |
3.2.1 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz | DIN 68705-3 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.2 | Normalentflammbares Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz | DIN 68705-4 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.3 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz aus Buche | DIN 68705-5 : 1980-10 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.4 | Normalentflammbare harte und mittelharte Holzfaserplatten für das Bauwesen | DIN 68754-1 : 1976-02 | ÜZ | Z
3.2.5 | Normalentflammbare Flachpressplatten | DIN 68763 : 1990-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.6 | Normalentflammbare Strangpressplatten | DIN 68764-1 : 1973-09 | ÜZ | Z
3.2.7 | Normalentflammbare beplankte Strangpressplatten für die Tafelbauart | DIN 68764-2 : 1974-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.8 | Nichtbrennbare, geschlossene Gipskartonplatten und schwerentflammbare Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, mit und ohne Imprägnierung | DIN 18180 : 1989-09 | ÜZ | Z
3.3 | Vorgefertigte Bauteile |  |  |
3.3.1 | Tragende Holzbauteile ung geleimte tragende Holzbauteile ausser Bauprodukte nach lfd. Nr. 3.3.2 | DIN 1052-1 : 1988-04, DIN 1052-2 : 1988-04, DIN 1052-1/A1 : 1996-10, DIN 1052-2/A1 : 1996-10 | ÜH | Z
3.3.2 | Beidseitig bekleidete oder beplankte Wand-, Decken- und Dachelemente; z.B. Holztafeln für Holzhäuser in Tafelbauart | DIN 1052-1 : 1988-04, DIN 1052-2 : 1988-04, DIN 1052-3 : 1988-04, DIN 1052-1/A1 : 1996-10, DIN 1052-2/A1 : 1996-10, DIN 1052-3/A1 : 1996-10 | ÜZ | Z
3.3.3 | Rammpfähle aus Holz ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 | ÜH | Z
3.3.4 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
3.4 | Mechanische Holzverbindungsmittel |  |  |
3.4.1 | Mechanische Holzverbindungsmittel ausser Nägel mit profilierter Schaftausbildung und Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04, DIN 1052-2/A1 : 1996-10 | ÜH | Z
3.4.2 | Nägel mit profilierter Schaftausbildung, Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04, DIN 1052-2/A1 : 1996-10 | ÜHP | Z
4 | Bauprodukte für den Metallbau |  |  |
4.1 | 4.1 Bauprodukte aus unlegierten Baustählen |  |  |
4.1.1.1 | Warmgewalzte schmale I-Träger mit geneigten inneren Flanschflächen, Typ E | DIN 1025-1 : 1995-05 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.1.2 | Warmgewalzte schmale I-Träger mit geneigten inneren Flanschflächen, Typ P | DIN 1025-1 : 1995-05 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.2.1 | Warmgewalzte breite I-Träger mit parallelen Flanschflächen (IBP), Typ E | DIN 1025-2 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.2.2 | Warmgewalzte breite I-Träger mit parallelen Flanschflächen (IBP), Typ P | DIN 1025-2 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.3.1 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBl) mit parallelen Flanschflächen, leichte Ausführung, Typ E | DIN 1025-3 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.3.2 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBl) mit parallelen Flanschflächen, leichte Ausführung, Typ P | DIN 1025-3 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.4.1 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBv) mit parallelen Flanschflächen, verstärkte Ausführung, Typ E | DIN 1025-4 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.4.2 | Warmgewalzte breite I-Träger (IPBv) mit parallelen Flanschflächen, verstärkte Ausführung, Typ P | DIN 1025-4 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.5.1 | Warmgewalzte mittelbreite I-Träger (IPE) mit parallelen Flanschflächen, Typ E | DIN 1025-5 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.5.2 | Warmgewalzte mittelbreite I-Träger (IPE) mit parallelen Flanschflächen, Typ P | DIN 1025-5 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.6.1 | Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl, Typ E | DIN 1026 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.6.2 | Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl, Typ P | DIN 1026 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.7.1 | Warmgewalzter gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 1028 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.7.2 | Warmgewalzter gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 1028 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.8.1 | Warmgewalzter ungleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 1029 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.8.2 | Warmgewalzter ungleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 1029 : 1994-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.9.1 | Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl, Typ E | DIN 1024 : 1982-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.9.2 | Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl, Typ P | DIN 1024 : 1982-03 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.10.1 | Warmgewalzter rundkantiger Z-Stahl, Typ E | DIN 1027 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.10.2 | Warmgewalzter rundkantiger Z-Stahl, Typ P | DIN 1027 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.11.1 | Warmgewalzter gleichschenkliger, scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl), Typ E | DIN 1022 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.11.2 | Warmgewalzter gleichschenkliger, scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl), Typ P | DIN 1022 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.12.1 | Warmgewalzter scharfkantiger T-Stahl , Typ E | DIN 59051 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.12.2 | Warmgewalzter scharfkantiger T-Stahl , Typ P | DIN 59051 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN EN 10 025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.13.1 | Blanker Vierkantstahl , Typ E | DIN 178 : 1969-06 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.13.2 | Blanker Vierkantstahl , Typ P | DIN 178 : 1969-06 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.14.1 | Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1014-1 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.14.2 | Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1014-1 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.15.1 | Warmgewalzter Sechskantstahl, Typ E | DIN 1015 : 1972-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.15.2 | Warmgewalzter Sechskantstahl, Typ P | DIN 1015 : 1972-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.16.1 | Blanker, gleichschenkliger scharfkantiger Winkelstahl, Typ E | DIN 59370 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.16.2 | Blanker, gleichschenkliger scharfkantiger Winkelstahl, Typ P | DIN 59370 : 1978-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.17.1 | Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1013-1 : 1976-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.17.2 | Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1013-1 : 1976-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.18.1 | Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl, Typ E | DIN 1018 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.18.2 | Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl, Typ P | DIN 1018 : 1963-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.19.1 | Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ E | DIN 1017-1 : 1967-04 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.19.2 | Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendungszwecke, Typ P | DIN 1017-1 : 1967-04 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.20.1 | Warmgewalzter Breitflachstahl, Typ E | DIN 59200 : 1975-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.20.2 | Warmgewalzter Breitflachstahl, Typ P | DIN 59200 : 1975-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.21.1 | Warmgewalzter Bandstahl in Walzbreiten < 600 mm, Typ E | DIN EN 10048 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.21.2 | Warmgewalzter Bandstahl in Walzbreiten < 600 mm, Typ P | DIN EN 10048 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.22.1 | Warmgewalztes Stahlblech ab 3 mm Dicke, Typ E | DIN EN 10029 : 1991-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.22.2 | Warmgewalztes Stahlblech ab 3 mm Dicke, Typ P | DIN EN 10029 : 1991-10 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.23 | Warmgewalzte elektrisch pessgeschweisste Rohre aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17177 : 1979-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.22 | ÜHP | Z
4.1.24.1 | Warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten Baustählen, Typ E | DIN EN 10210-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.19 und Anlage 4.40 | ÜH | Z
4.1.24.2 | Warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten Baustählen, Typ P | DIN EN 10210-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.19 und Anlage 4.40 | ÜHP | Z
4.1.25.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.25.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.26 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.27 | Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus unlegierten Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken | DIN 1629 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.11 | ÜHP | Z
4.1.28 | Warmgewalzte nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17175 : 1979-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.22 | ÜHP | Z
4.1.29 | Kaltgewalztes Band und Blech | DIN 1623-2 : 1986-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.21 | ÜHP | Z
4.1.30 | Kaltprofile aus Stahl | DIN 17118 : 1976-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.31 | Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile aus unlegierten Baustählen | DIN EN 10219-2 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.40 | ÜHP | Z
4.1.32 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.33 | Rechtwinklige Kaltprofile aus Stahl | DIN 59413 : 1976-01 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.34.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.34.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.35 bis 4.1.36 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.37 | Drahtseile aus Stahldrähten | DIN 3051-4 : 1972-03 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.1.38 bis 4.1.42 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.1.43 | Flacherzeugnisse aus warmfesten Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen und Tankbauwerken | DIN EN 10028-2 : 1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und für Tankbauwerke Anlage 4.3, für Stahlschornsteine Anlage 4.17 | ÜHP | Z
4.1.44.1 | Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen, Typ E | DIN EN 10248-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.19, Anlage 4.39 und Anlage 4.43 | ÜH | Z
4.1.44.2 | Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen, Typ P | DIN EN 10248-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.19, Anlage 4.39 und Anlage 4.43 | ÜHP | Z
4.1.45 | Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stählen | DIN EN 10249-1 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, und Anlage 4.43 | ÜHP | Z
4.1.46.1 | Warmgewalztes Blech und Band in Walzbreiten von 600 bis 2200 mmm und daraus längsgeteiltes Warmband, Typ E | DIN EN 10051 : 1997-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜH | Z
4.1.46.2 | Warmgewalztes Blech und Band in Walzbreiten von 600 bis 2200 mmm und daraus längsgeteiltes Warmband, Typ P | DIN EN 10051 : 1997-11 Zusätzlich gilt: DIN EN 10025 : 1994-03 und Anlage 4.1, Anlage 4.2 und Anlage 4.19 | ÜHP | Z
4.1.47 | Flach- und Langerzeugnisse aus wetterfesten Baustählen | DIN EN 10155 : 1993-08 Zusätzlich gilt: Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) und Anlage 4.2 ; und Anlage 4.33 | ÜHP | Z
4.2 | Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl |  |  |
4.2.1 | Schmiedestücke aus schweissgeeigneten Feinkornbaustählen | DIN 17103 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.10 | ÜHP | Z
4.3 | Bauprodukte aus Stahlguss |  |  |
4.3.1 | Erzeugnisse aus Stahlguss | DIN 1681 : 1985-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.23 | ÜHP | Z
4.3.2 | Erzeugnisse aus Stahlgusssorten mit verbesserter Schweisseignung und Zähigkeit | DIN 17182 : 1992-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.24 | ÜHP | Z
4.3.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.4 | Bauprodukte aus Vergütungsstahl |  |  |
4.4.1 | Erzeugnisse aus Vergütungsstählen | DIN EN 10083-1 : 1996-10, DIN EN 10083-2 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.5 | ÜHP | Z
4.4.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.5 | Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl |  |  |
4.5.1 | Blech, Warmband, gewalzte Stäbe, gezogener Draht und Schmiedestücke aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 17440 : 1996-09 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.2 | Kaltgewalzte Bänder und Spaltbänder sowie daraus geschnittene Bleche aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17441 : 1997-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.3 | Flachzeuge, Stäbe und Drähte zur Verwendung bei Stahlschornsteinen | SEW 400, 6. Ausgabe (1991-02) Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.20 | ÜZ | Z
4.5.4 | Geschweisste kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17455 : 1985-07 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.28 | ÜZ | Z
4.5.5 | Nahtlose kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17456 : 1985-07 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.6 | Warm- oder kaltgewalztes Blech und Band aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 10088-2 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.7 | Warm- oder kaltumgeformte Stäbe, Walzdraht und Profile aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 10088-3 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.6 | Bauprodukte aus schweissgeeignetem Feinkornbaustahl |  |  |
4.6.1 | Blech-, Band-, Breitflach-, Form- und Stabstahl aus normalgeglühten schweissgeeigneten Feinkornbaustählen | DIN EN 10113-1 : 1993-04, DIN EN 10113-2 :1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.7 und Anlage 4.16 | ÜHP | Z
4.6.2 | Flacherzeugnisse aus normalgeglühten Feinkornbaustählen | DIN EN 10028-3 : 1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.10 und Anlage 4.16 | ÜHP | Z
4.6.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.6.4 | Warmgefertigte Hohlprofile aus Feinkornbaustählen | DIN EN 10210-1 : 1994-09 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.41 | ÜHP | Z
4.6.5 | Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile aus Feinkornbaustählen | DIN EN 10219-1 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.41 | ÜHP | Z
4.6.6 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.7 | Bauprodukte aus Aluminium |  |  |
4.7.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.7.2 | Sand-, Kokillen-, Druck- und Feingussstücke aus Aluminium-Gusslegierungen | DIN 1725-2 : 1986-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.7.3 | Bleche und Bänder aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen mit Dicken über 0,35 mm | DIN 1745-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.25 | ÜHP | Z
4.7.4 | Rohre aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1746-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.8 | ÜHP | Z
4.7.5 | Stangen aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1747-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.26 | ÜHP | Z
4.7.6 | Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1748-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.8 | ÜHP | Z
4.7.7 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.7.8 | Drähte aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1790-2 : 1977-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.26 | ÜHP | Z
4.7.9 | Präzisionsprofile aus AlMgSi0,5 | DIN 17615-1 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.42 | ÜHP | Z
4.8 | Verbindungsmittel (Niete, Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben), Schweisszusätze, Schweisshilfsstoffe |  |  |
4.8.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.2 | Sechskantschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HV-Schrauben | DIN 6914 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.4 | Sechskantpassschrauben ohne Mutter oder mit Sechskantmutter | DIN 7968 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.5 | Sechskantschrauben mit Schlitz ohne Mutter oder mit Sechskantmutter | DIN 7969 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.6 | Sechskantschrauben mit Sechskantmutter | DIN 7990 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.7 | Hochfeste Sechskantpassschrauben mit grossen Schlüsselweiten | DIN 7999 : 1983-12 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.8 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.9 | Sechskantmuttern, Produktklasse C | DIN EN 24034 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.10 | Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten für Verbindungen mit HV-Schrauben | DIN 6915 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.11 | Sechskantmuttern Typ 1, Produktklassen A und B | DIN EN 24032 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.31 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.12 | Scheiben, vierkant, keilförmig für U-Träger | DIN 434 :1990-04 | ÜH | Z
4.8.13 | Scheiben (vierkant und keilförmig) für T-Träger | DIN 435 :1989-12 | ÜH | Z
4.8.14 | Halbrundniete aus Stahl mit Durchmessern >= 10 mm | DIN 124 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.15 | Senkniete aus Stahl | DIN 302 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.16 | Niete aus Aluminium | DIN 660 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.17 | Gewindebolzen für Bolzenschweissung mit Hubzündung | DIN 32500-1 : 1991-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.29 | ÜHP | Z
4.8.18 | Betonanker und Kopflochbolzen für Bolzenschweissen mit Hubzündung | DIN 32500-3 : 1979-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.30 | ÜHP | Z
4.8.19 bis 4.8.26 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.27 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 499 : 1995-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.28 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von hochfesten Stählen | DIN EN 757 : 1997-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.29 | Drahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulverschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 756 : 1995-12 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.30 | Drahtelektroden und Schweissgut zum Metall-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 440 : 1994-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.31 | Schweisspulver zum Unterpulverschweissen | DIN EN 760 : 1996-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.32 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.33 | Schweisszusätze für Aluminium und Aluminiumlegierungen | DIN 1732-1 : 1988-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.36 | ÜZ | Z
4.8.34 | Runde Scheiben für HV-Schrauben | DIN 6916 : 1989-10 | ÜH | Z
4.8.35 | Keilförmige Vierkantscheiben für HV-Schrauben an I-Profilen | DIN 6917 : 1989-10 | ÜH | Z
4.8.36 | Keilförmige Vierkantscheiben für HV-Schrauben an U-Profilen | DIN 6918 : 1990-04 | ÜH | Z
4.8.37 | Scheiben für Stahlkonstruktionen | DIN 7989 : 1974-07 | ÜH | Z
4.8.38 | Sechskantschrauben mit Schaft | DIN EN 24014 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.32 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.39 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.40 | Schweisszusätze für das Schweissen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle | DIN 8556-1 : 1986-05 | ÜZ | Z
4.8.41 | Schweisszusätze zum Lichtbogenschweissen warmfester Stähle | DIN 8575-1 : 1984-04 | ÜZ | Z
4.8.42 | Sechskantschrauben mit Gewinde im Kopf | DIN EN 24017 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.32 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.43 | Scheiben Produktklasse A bis Härte 250 HV zur Verwendung in LS-Verbindungen | DIN 125-1 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.44 | Scheiben Produktklasse A ab Härte 300 HV | DIN 125-2 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.45 | Scheiben Produktklasse C bis Härte 250 HV zur Verwendung in LS-Verbindungen | DIN 126 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.46 | Scheiben - Ausführung grob für Bolzen | DIN 1441 : 1974-07 | ÜH | P
4.8.47 | Scheiben für Bolzen Produktklasse A | DIN EN 28738 : 1992-10 | ÜH | P
4.8.48 | Gewindestangen | DIN 976-1 : 1995-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.49 | Hammerschrauben mit Vierkant | DIN 186 : 1988-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.50 | Hammerschrauben mit Nase | DIN 188 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.51 | Hammerschrauben | DIN 261 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.52 | Augenschrauben und Bolzen | DIN 444 : 1983-04 in Verbindung mit DIN EN 22340 : 1992-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.53 | Ankerplatten für Hammerschrauben | DIN 24539-2 : 1985-05 | ÜHP | P
4.8.54 | Bügelschrauben | DIN 3750 : 1968-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.55 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HV-Schrauben, Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten, HV-Muttern und runden Scheiben für HV-Verbindungen zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN 6914 : 1989-10 in Verbindung mit DIN 6915 : 1989-10 und DIN 6916 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.56 | Garnituren aus hochfestenSechskant-Passschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HVP-Schrauben, Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten, HV-Muttern und runden Scheiben für HV-Verbindungen zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN 7999 : 1983-12 in Verbindung mit DIN 6915 : 1989-10 und DIN 6916 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.57 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B, Sechskantmuttern, Typ 1, Produktklassen A und B und Scheiben der Produktklasse A und ab Härte 300 HV zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN EN 24014 : 1992-02 in Verbindung mit DIN EN 24032 : 1992-02 und DIN 125-2 : 1990-03 Zusätzlich gilt: DIN 18800-7 : 1983-05 mit Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.58 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B, Sechskantmuttern, Typ 1 Produktklassen A und B und Scheiben der Produktklasse A und ab Härte 300 HV zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN EN 24017 : 1992-02 in Verbindung mit DIN EN 24032 : 1992-02 und DIN 125-2 : 1990-03 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 mit Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.59 | Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweissen mit und ohne Schutzgas von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 758 : 1997-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.43 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.60 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen warmfester Stähle | DIN EN 1599 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.61 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle | DIN EN 1600 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.62 | Stäbe, Drähte und Schweissgut zum Wolfram-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen | DIN EN 1668 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.63 | Halbrundniete aus Stahl mit Durchmessern von < 10 mm | DIN 660 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.9 | Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschützte Bauprodukte (ohne mechanische Verbindungsmittel) |  |  |
4.9.1 | Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von Stahlbauteilen | DIN 55928-5 : 1991-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.12 | ÜH | P
4.9.2 bis 4.9.3 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.4 | Kaltgeformte normalentflammbare Bauteile aus organisch beschichtetem feuerverzinktem Band und Blech | DIN EN 10147: 1995-08 | ÜZ | Z
4.9.5 bis 4.9.7 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.8 | Bauteile aus kontinuierlich feuerverzinktem Band und Blech | DIN EN 10147 : 1995-08 Zusätzlich gilt: DIN 55928 : 1994-07 und Anlage 4.2 Anlage 4.4 ; und Anlage 4.18 | ÜZ | Z
4.9.9 bis 4.9.11 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.9.12 | Thermisch gespritzte Schichten aus Zink und Aluminium auf Stahl und Gusseisenwerkstofferzeugnissen | DVS 2302 (1978-05) | ÜHP | P
4.9.13 | Anodisch oxidierte Strangpresserzeugnisse aus Aluminium für das Bauwesen | DIN 17611 : 1985-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.14 | Chromatierte Aluminiumprodukte | DIN 50939 : 1988-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.15 | Feuerverzinkter Breitflach-, Form- und Stabstahl aus warmgewalzten Baustählen | DIN 50976 : 1989-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.1 und Anlage 4.2 | ÜHP | P
4.9.16 | Stahltrapezprofile aus Band und Blech mit Metallüberzügen | DIN 18807-11 : 1987-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.4 und Anlage 4.18 | ÜZ | Z
4.9.17 | Dünnwandige kaltgeformte Bauteile mit Metallüberzügen | DASt-Richtlinie 016 (1988-07) Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 4.4 und Anlage 4.14 | ÜZ | Z
4.9.18 | Stahltrapezprofile aus normalentflammbarem organisch beschichtetem Band und Blech mit Metallüberzügen | DIN 18807-1 : 1987-06 | ÜZ | Z
4.9.19 | Dünnwandige kaltgeformte Bauteile aus normalentflammbarem organisch beschichtetem Band und Blech mit Metallüberzügen | DASt-Richtlinie 016 ( 1988-07) | ÜZ | Z
4.10 | Vorgefertigte Bauteile aus Metall |  |  |
4.10.1 | Rammpfähle aus Stahl ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 | ÜH | Z
4.10.2 | Vorgefertigte Bauteile aus Stahl und Stahlverbund | DIN 18800-1 : 1990-11 DIN 18800-2 : 1990-11 DIN 18800-3 : 1990-11 DIN 18800-4 : 1990-11 und DIN 18800-7 : 1993-05, in Verbindung mit DIN 18800-1/A1 : 1996-02, der Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07), der Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4112 : 1983-02, DIN 4131 : 1991-11, DIN 4132 : 1981-02, DIN 4133 : 1991-11, DIN 4178 : 1978-08, DIN 11535-1 : 1974-07, DIN 11622-4 : 1994-07, DIN 18801 : 1983-09, DIN 18806-1 : 1984-03, Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern (1981-03) in Verbindung mit den ergänzenden Bestimmungen (1984-03 und 1991-06), DIN 18808 : 1984-10, DIN 18914 : 1985-09, DASt-Richtlinie 016 (1988-07), Richtlinie für Windkraftanlagen (1993-06), oder DIN V ENV 1993-1-1 : 1993-04 in Verbindung mit der DASt-Richtlinie 103 (1993-11) oder DIN V ENV 1994-1-1 : 1994-02 in Verbindung mit der DASt-Richtlinie 104 (1994-02) | ÜH | Z
4.10.3 | Vorgefertigte Bauteile aus Aluminium | DIN 4113-1 : 1980-05 Je nach Verwendungszweck gilt: Richtlinie zum Schweissen von tragenden Bauteilen aus Aluminium (1986-10) | ÜH | Z
4.10.4 | Hochfeste Zugglieder | DIN 18800-1 : 1990-11 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
5 | Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz |  |  |
5.1 | Schwerentflammbare Holzwolle-Leichtbauplatten und schwerentflammbare Mineralfaser-Mehrschicht-Leichtbauplatten als Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz (auch mit ein- oder beidseitigem mineralischem Porenverschluss der Holzwollestruktur als Oberflächenbeschichtung | DIN 1101 : 1989-11 | Üz | Z
5.2 | Normalentflammbare Hartschaum-Mehrschicht-Leichtbauplatten als Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz (auch mit ein- oder beidseitigem mineralischem Porenverschluss der Holzwollestruktur als Oberflächenbeschichtung | DIN 1101 : 1989-11 | ÜZ | Z
5.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
5.4 | Normalentflammbarer Polyurethan-Ortschaum mit Kohlendioxid als Treibmittel | DIN 18159-1 : 1991-12 | ÜZ | Z
5.5 | Normalentflammbarer Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum für die Wärmedämmung | DIN 18159-02 : 1978-06 | ÜZ | Z
5.6 | Normalentflammbare Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18161-01 : 1976-12 | ÜZ | Z
5.7 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
5.8 | Normalentflammbarer Polyurethan-(PUR)-Hartschaum als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit Kohlendioxid oder Pentan oder HFCKW 141b als Treibmittel | DIN 18164-1 : 1982-08 | ÜZ | Z
5.9 | Normalentflammbarer Phenolharz-(PF)-Hartschaum als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit Pentan als Treibmittel | DIN 18164-1 : 1982-08 | ÜZ | Z
5.10 | Normalentflammbarer extrudergeschäumter Polystyrolschaumstoff (XPS) als Dämmstoff für die Wärmedämmung mit HFCKW 142b oder HFCKW 142b-HFCKW 22-Gemisch als Treibmittel Hinweis: Dämmstoffe mit HFCKW 22 (R22) dürfen bis zum 31.12.1999 hergestellt werden. | DIN 18164-1 : 1982-08 | ÜZ | Z
5.11 | Normalentflammbare Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS) als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18164-1 : 1982-08 | ÜZ | Z
5.12 | Normalentflammbare Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS) als Dämmstoffe für die Trittschalldämmung | DIN 18164-2 : 1991-03 | ÜZ | Z
5.13 | Normalentflammbare Faserdämmstoffe und nichtbrennbare Faserdämmstoffe ohne brennbare Bestandteile für die Wärmedämmung | DIN 18165-1 : 1991-07 | ÜZ | Z
5.14 | Normalentflammbare Faserdämmstoffe und nichtbrennbare Faserdämmstoffe ohne brennbare Bestandteile für die Trittschalldämmung | DIN 18165-2 : 1987-03 | ÜZ | Z
5.15 | Normalentflammbares Schaumglas und nichtbrennbares Schaumglas ohne brennbare Bestandteile als Dämmstoffe für die Wärmedämmung | DIN 18174 : 1981-01 | ÜZ | Z
5.16 | Normalentflammbare Holzfaserdämmplatten für den Wärme- und Schallschutz | DIN 68755 : 1992-07 | ÜZ | Z
5.17 | Normalentflammbare Gipskarton-Verbundplatten aus Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum als Dämmstoff | DIN 18184 : 1991-06 | ÜH | Z
5.18 | Schwerentflammbare Wärmedämmputzmörtel mit mineralischen Bindemitteln und expandiertem Polystyrol (EPS) als Zuschlag | DIN 18550-3 : 1991-06 | ÜZ | Z
6 | Türen und Tore |  |  |
6.1 | Feuerschutzabschlüsse; StahltürenT 30-1; Bauart A | DIN 18082-1 : 1991-12 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
6.2 | Feuerschutzabschlüsse; StahltürenT 30-1; Bauart B | DIN 18082-3 : 1984-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
6.3 | Mineralfaserplatten als Einlagen für Feuerschutztüren | DIN 18089-1 : 1984-01 | ÜZ | Z
6.4 | Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | DIN 18090 : 1997-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
6.5 | Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für Aufzüge in Fahrschächten mit feuerbeständigen Wänden | DIN 18091 : 1993-07 Zusätzlich gilt: Anlage 6.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
6.6 | Vertikal-Schiebetüren für Kleingüteraufzüge in Fahrschächten mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | DIN 18092 : 1992-04 Zusätzlich gilt: Anlage 6.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
6.7 | Rauchschutztüren | DIN 18095-1 : 1988-10 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | P
6.8 | Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Einfallenschloss | DIN 18250-1 : 1979-07 | ÜZ | P
6.9 | Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Dreifallenverschluss | DIN 18250-2 : 1979-07 | ÜZ | P
6.10 | Einstellbares, nicht tragendes Federband für Feuerschutztüren | DIN 18262 : 1969-05 | ÜZ | P
6.11 | Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung; Oben-Türschliesser mit Kurbeltrieb und Spiralfeder | DIN 18263-1 : 1997-05 | ÜZ | P
6.12 | Türschliesser mit kontrolliertem Schliessablauf | DIN 1154 : 1997-05 DIN EN 1154/Bbl.1 : 1997-05 | ÜZ | P
6.13 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
6.14 | Türschliesser mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) und hydraulischer Dämpfung | DIN 18263-4 : 1997-05 | ÜZ | P
6.15 | Feststellbarer Türschliesser mit und ohne Freilauf und mit hydraulischer Dämpfung | DIN 18263-5 : 1991-03 | ÜZ | P
6.16 | Federband und Konstruktionsband für Feuerschutztüren | DIN 18272 : 1987-08 Zusätzlich gilt: Anlage 6.2 | ÜZ | P
6.17 | Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren | DIN 18273 : 1995-09 | ÜZ | P
6.18 | Automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen - AutSchR - (1997-12) | ÜHP | P
6.19 | Elektrische Verriegelungssysteme für Türen in Rettungswegen | Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen - EltVTR - (1997-12) | ÜHP | P
6.20.1 | Türen und Tore, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Türen und Tore - TüToR - (1996-01) (Anlage 6.3) | ÜH | P
6.20.2 | Türen und Tore, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Türen und Tore - TüToR - (1996-01) (Anlage 6.3) | ÜHP | P
6.21 | Schliessfolgeregler für Feuerschutz- und Rauchschutztüren | DIN EN 1158 : 1997-06 | ÜZ | P
7 | Lager |  |  |
7.1 | Bewehrte Elastomerlager | DIN 4141-14 : 1985-09 Zusätzlich gilt: DIN 4141-140 : 1991-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.2 | Unbewehrte Elastomerlager für Lagerungen der Lagerungsklasse 1 nach DIN 4141-3 : 1984-09 | DIN 4141-15 : 1991-01 Zusätzlich gilt: DIN 4141-150 : 1991-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.3 | Stählerne Punktkipplager und Linienkipplager | DIN 4141-1 : 1984-09 Zusätzlich gilt: DIN 18800-1 : 1990-11 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.4 | Festhaltekonstruktionen für Horizontalkraftlager | DIN V 4141-13 : 1994-10 | ÜZ | Z
8 | Sonderkonstruktionen |  |  |
8.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
8.2 | Kurzzeitanker | DIN 4125 : 1990-11 Zusätzlich gilt: Anlage 8.1 | ÜH | Z
8.3.1 | Nichttragende Rolladenkästen, Typ 1 | Richtlinie über Rolladenkästen - RokR - (1996-01) (Anlage 8.2) | ÜH | P
8.3.2 | Nichttragende Rolladenkästen, Typ 2 | Richtlinie über Rolladenkästen - RokR - (1996-01) (Anlage 8.2) | ÜHP | P
8.4 | Wärmeschutztechnisch notwendige Abdeckungen für Heizkörper vor Fensterflächen | Richtlinie für Heizkörperabdeckungen - HkR - (1996-01) (Anlage 8.3) | ÜH | P
8.5.1 | Fenster und Fenstertüren, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Fenster und Fenstertüren - FenTüR - (1996-01) (Anlage 8.4) | ÜH | P
8.5.2 | Fenster und Fenstertüren, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Fenster und Fenstertüren - FenTüR - (1996-01) (Anlage 8.4) | ÜHP | P
8.6.1 | Rahmen für Fenster und Türen, ausgenommen Rahmen für feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Rahmen für Fenster und Türen - RaFenTüR - (1996-01) (Anlage 8.5) | ÜH | P
8.6.2 | Rahmen für Fenster und Türen, ausgenommen Rahmen für feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Rahmen für Fenster und Türen - RaFenTüR - (1996-01) (Anlage 8.5) | ÜHP | P
9 | Bauprodukte für Wand- und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände |  |  |
9.1 | Leichtlanglochziegelplatten | DIN 105-5 : 1984-05 mit Ausnahmen der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
9.2 | Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten | DIN 4166 : 1997-10 | ÜH | P
9.3 | Hohlwandplatten aus Leichtbeton | DIN 18148 : 1975-10 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 9.1 | ÜH | P
9.4 | Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton | DIN 18162 : 1976-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
9.5 | Wandbauplatten aus Gips | DIN 18163 : 1978-06 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 9.2 | ÜH | P
9.6 | Nichtbrennbare, geschlossene Gipskartonplatten und schwerentflammbare Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, mit und ohne Imprägnierung | DIN 18180 : 1989-09 | ÜZ | Z
9.7 | Natursteinplatten für hinterlüftete Aussenwandbekleidungen und Platten ohne Fugendichtstoffe | DIN 18516-3 : 1990-01 | ÜHP | Z
9.8 | Normalentflammbare Spanplatten für Sonderzwecke | DIN 68762 : 1982-03 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜH | P
10 | Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung |  |  |
10.1 | Normalentflammbare Elastomerbahnen für Abdichtungen | DIN 7864-1 : 1984-04 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.2 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB) | DIN 16729 : 1984-09 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.3 | Normalentflammbare Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich | DIN 16730 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.4 | Normalentflammbare einseitig kaschierte Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen (PIB) | DIN 16731 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.5 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit Verstärkung aus synthetischen Fasern, nicht bitumenverträglich | DIN 16734 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.6 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit einer Glasvlieseinlage, nicht bitumenverträglich | DIN 16735 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.7 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C), einseitig kaschiert | DIN 16736 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: DIN 4102- 1 : 1981-05 | ÜH | P
10.8 | Normalentflammbare Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C) mit einer Gewebeeinlage | DIN 16737 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.9 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutylen (PIB) | DIN 16935 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.10 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenverträglich | DIN 16937 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.11 | Normalentflammbare Kunststoff-Dichtungsbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich | DIN 16938 : 1986-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.12 | Normalentflammbare Dichtungsbahnen mit Metallbandeinlage | DIN 18190-4 : 1992-10 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.13 | Bauwerksabdichtungsstoffe | DIN 18195-2 : 1983-08 | ÜH | P
10.14 | Rohfilzpappe | DIN 52117 : 1977-03 | ÜH | P
10.15 | Normalentflammbare Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage | DIN 52128 : 1977-03 | ÜH | P
10.16 | Nackte Bitumenbahnen | DIN 52129 : 1993-11 | ÜH | P
10.17 | Normalentflammbare Bitumen-Dachdichtungsbahnen | DIN 52130 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.18 | Normalentflammbare Bitumen-Schweissbahnen | DIN 52131 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.19 | Normalentflammbare Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen | DIN 52132 : 1996-05 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.20 | Normalentflammbare Polymerbitumen-Schweissbahnen | DIN 52133 : 1995-11 Zusätzlich gilt: DIN V 52144 : 1995-09 | ÜH | P
10.21 | Glasvlies als Einlage für Dach- und Dichtungsbahnen | DIN 52141 : 1980-12 | ÜH | P
10.22 | Normalentflammbare Glasvlies-Bitumendachbahnen | DIN 52143 : 1985-08 | ÜH | P
10.23 | Normalentflammbare Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton | DIN 7865-1 : 1982-02 mit Ausnahme der Bestimmunge für die Fremdüberwachung | ÜH | P
10.24 | Normalentflammbare Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffenzur Abdichtung von Fugen in Ortbeton | DIN 18541-2 : 1992-11 mit Ausnahme der Bestimmunge für die Fremdüberwachung | ÜH | P
11 | Bauprodukte aus Glas |  |  |
11.1 | Spiegelglas | DIN 1249-3 : 1980-02 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08, DIN 1249-11 : 1986-09 | ÜH | Z
11.2 | Gussglas | DIN 1249-4 : 1981-08 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08, DIN 1249-11 : 1986-09 | ÜH | Z
11.3 | Profilbauglas | DIN 1249-5 : 1983-04 Zusätzlich gilt: DIN 1249-10 : 1990-08 | ÜH | Z
11.4 | Einscheiben-Sicherheitsglas | DIN 1249-12 : 1990-09 Zusätzlich gilt: für hinterlüftete Aussenwandbekleidungen DIN 18516-4 : 1990-02 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
11.5.1 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne Beschichtung, Typ 1 | DIN 1286-1 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.2 | ÜH | P
11.5.2 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne Beschichtung, Typ 2 | DIN 1286-1 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.2 | ÜHP | P
11.6 | Gasgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas ohne oder mit Beschichtung | DIN 1286-2 : 1989-05 ohne Fussnote 4 Zusätzlich gilt: Anlage 11.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
11.7 | Luftgefülltes Mehrscheiben-Isolierglas mit Beschichtung | DIN 1286-1111 : 1994-03 ohne Fussnote 2 Zusätzlich gilt: Anlage 11.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
12 | Bauprodukte der Grundstücksentwässerung |  |  |
12.1 | Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle |  |  |
12.1.1 | Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle | DIN EN 295-1 : 1991-11 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.2 | Dichtmittel aus Elastomeren für Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen | DIN 4060 : 1988-12 | ÜZ | Z
12.1.3 | Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe für Abwasserkanäle und -leitungen aus Beton | DIN 4062 : 1978-09 | ÜZ | Z
12.1.4 | Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke ohne Muffe (SML) | DIN 19522-2 : 1983-02 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.1.5 | Rohre und Formstücke aus Stahl mit Steckmuffe für Abwasserleitungen | DIN 19530-2 : 1983-02 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.1.6 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke mit einer Wanddicke < 3,2 mm und normalentflammbare Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden | DIN 19531 : 1987-11 | ÜZ | Z
12.1.7 | Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN V 19534-2 : 1992-11 | ÜZ | Z
12.1.8 | Normalentflammbare Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN 19535-2 : 1987-04 | ÜZ | Z
12.1.9 | Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19537-2 : 1988-01 | ÜZ | Z
12.1.10 | Fertigschächte aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19537-3 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.11 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke mit einer Wanddicke < 3,2 mm und normalentflammbare Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN 19538 : 1980-06 | ÜZ | Z
12.1.12 | Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; geschleudert, gefüllt | DIN 19565-1 : 1989-03 | ÜZ | Z
12.1.13 | Fertigschächte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19565-5 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.14 | Faserzementrohre und Formstücke für Abwasserleitungen | DIN 19840-2 : 1989-05 | ÜZ | Z
12.1.15 | Faserzementrohre und Formstücke für Abwasserkanäle; Rohre, Abzweige, Bogen | DIN 19850-1 : 1991-02 | ÜZ | Z
12.1.16 | Faserzementschächte für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen | DIN 19850-3 : 1990-11 | ÜZ | Z
12.1.17 | Schwerentflammbare Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN V 19560 : 1992-09 | ÜZ | Z
12.1.18 | Normalentflammbare Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe für heisswasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden | DIN V 19561 : 1992-09 | ÜZ | Z
12.1.19 | Betonrohre | DIN 4032 : 1981-01 | ÜZ | Z
12.1.20 | Schächte aus Beton | DIN 4034-1 : 1993-09 | ÜZ | Z
12.1.21 | Stahlbetonrohre | DIN 4035 : 1995-08 | ÜZ | Z
12.1.22 | Sonderformstücke, Übergangsbauteile und Zubehörteile | DIN EN 295-4 : 1995-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.23 | Steinzeugschächte | DIN EN 295-6 : 1995-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.1.24 | Steinzeugrohre und Verbindungen, die mittels Rohrvortrieb eingebaut werden | DIN EN 295-7 : 1995-12 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 12.1 | ÜHP | P
12.2 | Sanitärausstattungsgegenstände und Absperreinrichtungen |  |  |
12.2.1 | Ablaufgarnituren für Waschtische, Sitzwaschbecken und Badewannen | DIN EN 274 : 1992-03 | ÜHP | P
12.2.2 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
12.2.3 | Urinalanschlussstücke | DIN 1380-2 : 1982-01 | ÜHP | P
12.2.4 | Klosettbecken mit angeformtem Geruchsverschluss | DIN 1385 : 1988-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.2.5 | Klosettanschlussstücke | DIN 1389-2 : 1979-10 | ÜHP | P
12.2.6 | Wandhängende Urinale | DIN 1390-2 : 1979-10 | ÜHP | P
12.2.7 | Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser | DIN 1997-1 : 1984-05 | ÜHP | P
12.2.8 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
12.2.9 | Spülkästen für Klosettbecken | DIN 19542 : 1984-10 | ÜHP | P
12.2.10 | Ablaufgarnituren, Geruchsverschlüsse und Zubehör | DIN 19545 : 1984-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.2.11 | Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser | DIN 19578-1 : 1988-02 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.2.12 | Abläufe und Abdeckungen in Gebäuden | DIN 19599 : 1990-11 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
12.2.13 | Sperren für Leichtflüssigkeiten (Heizölsperren) | DIN 4043 : 1982-10 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
13 | Abwasserbehandlungsanlagen |  |  |
13.1 bis 13.3 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
13.4 | Kleinkläranlagen; Anlagen ohne Abwasserbelüftung | DIN 4261-1 : 1991-02 | ÜHP | Z
13.5 bis 13.6 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
14 | Feuerungsanlagen |  |  |
14.1 | Feuerstätten und Feuerungseinrichtungen |  |  |
14.1.1 | Ölheizöfen mit Verdampfungsbrennern und Schornsteinanschluss | DIN EN 1 : 1980-11 | ÜHP | P
14.1.2 bis 14.1.12 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.13 | Heizkessel ohne motorischen Antrieb für feste Brennstoffe | DIN 4702-1 : 1990-03 | ÜHP | P
14.1.14 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.15 | Heizkessel ohne motorischen Antrieb für Holz, Stroh und ähnliche Brennstoffe | DIN 4702-4 : 1990-03 | ÜHP | P
14.1.16 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.17 | Ölheizeinsätze mit Verdampfungsbrennern | DIN 4731 : 1989-07 | ÜHP | P
14.1.18 | Ölherde mit Verdampfungsbrennern | DIN 4732 : 1990-01 | ÜHP | P
14.1.19 | Öl-Speicher-Wasserheizer mit Verdampfungsbrennern | DIN 4733 : 1990-01 | ÜHP | P
14.1.20 bis 14.1.27 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.28 | Dauerbrandherde für feste Brennstoffe | DIN 18880-1 : 1991-08, DIN 18880-2 : 1991-08 | ÜHP | P
14.1.29 | Heizungsherde für feste Brennstoffe | DIN 18882-1 : 1988-10, DIN 18880-2 : 1991-08 | ÜHP | P
14.1.30 | Speicher-Kohle-Wasserheizer | DIN 18889 : 1956-11 | ÜHP | P
14.1.31 | Kaminöfen für feste Brennstoffe | DIN 18891 : 1984-08 | ÜHP | P
14.1.32 | Dauerbrand-Heizeinsätze für feste Brennstoffe | DIN 18892-1 : 1985-04 DIN 18892-2 : 1989-10 | ÜHP | P
14.1.33 | Feuerstätten für feste Brennstoffe zum Betrieb mit offenem Feuerraum (offene Kamine) | DIN 18895-1 : 1990-08 | ÜHP | P
14.1.34 bis 14.1.45 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.46 | Weder mechanisch noch elektrisch angetriebene Bauelemente, Regel- und Sicherheits einrichtungen für Ölfeuerungen | DIN 4736-1 : 1991-04 | ÜHP | P
14.1.47 | Weder mechanisch noch elektrisch angetriebene Bauelemente, Armaturen, Leitungen, Filter, Zähler für Ölfeuerungen | DIN 4736-2 : 1994-01 | ÜHP | P
14.1.48 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
14.1.49 | Dauerbrandöfen | DIN 18890 : 1971-09 | ÜHP | P
14.1.50 bis 14.1.52 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
14.2 | Schornsteine, Hausschornsteine und Abgasanlagen |  |  |
14.2.1 | Verbindungsstücke für Feuerungsanlagen, Rohre, Rohrknie und Rohrbögen aus Metall für Abgase | DIN 1298 : 1978-07 | ÜH | P
14.2.2 | Nebenluftvorrichtungen für Hausschornsteine ohne motorischen Antrieb | DIN 4795 : 1991-04 | ÜHP | P
14.2.3 | Formstücke aus Leichtbeton für die Aussenschale von dreischaligen Hausschornsteinen | DIN 18147-2 : 1982-11 | ÜZ | Z
14.2.4 | Einschalige Hausschornsteine aus Leichtbeton | DIN 18150-1 : 1979-09 | ÜZ | Z
14.2.5 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
15 | Bauprodukte für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen |  |  |
15.1 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6608-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.2 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6608-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.3 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig und doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6616 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.4 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-1 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.5 | ÜZ | Z
15.5 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-2 : 1989-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.5 | ÜZ | Z
15.6 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit Leckanzeigeflüssigkeit für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6618-3 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.7 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6619-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.8 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6619-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.9 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6623-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.10 | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6623-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.11 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6624-1 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.12 | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennnbarer Flüssigkeiten | DIN 6624-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.13 | Behälter mit ebenen Wänden und Böden (vorgefertigte Behälter) für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III und wassergefährdenden nichtbrennbaren Flüssigkeiten | DIN 6624-2 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.14 | Liegende Druckbehälter 0,63 bis 25 Kubikmeter | DIN 28020 : 1992-09 Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 und Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.15 | Stehende Druckbehälter 0,063 bis 100 Kubikmeter | DIN 28021 : 1992-08 oder DIN 28022 : 1991-01 Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 und Anlage 15.6 | ÜZ | Z
15.16 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.3 | ÜH | Z
15.17 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus Kunststoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.3 | ÜH | Z
15.18 | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 142 (1994-08) Zusätzlich gilt: Anlage 15.1 | ÜZ | Z
15.19 | Als ortsfeste Lagerbehälter verwendete Tankcontainer aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | TRbF 121 (1997-06) für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I, A II und B TRbF 221 (1997-06) für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III und für nichtbrennbare Flüssigkeiten Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 | ÜH | Z
15.20 | Ortsfeste Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas für oberirdische Aufstellung | DIN 4680-1 : 1992-05 | ÜZ | Z
15.21 | Ortsfeste Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas für halboberirdische Aufstellung | DIN 4680-2 : 1992-05 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 und Anlage 15.4 | ÜZ | Z
15.22 | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 Liter | Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter - StawaR (Bis zur Bekanntmachung der Richtlinie gilt der Anhang 1 der Verwaltungsvorschrift - VVAwS zur Anlagenverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 15.10.1993) | ÜZ | Z
15.23 | Innenbeschichtungen für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B | TRbF 401 (1981-12) | ÜZ | Z
15.24 | Innenbeschichtungen für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III | TRbF 402 (1981-12) | ÜZ | Z
15.25 | Leckanzeigegeräte für Behälter zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 501 (1989-05) | ÜH | Z
15.26 | Leckanzeigegeräte für doppelwandige Rohrleitungen für Anlagen zum Lagern brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 502 (1989-05) | ÜH | Z
15.27 | Metallische Rohre für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender, brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I, A II und B | TRbF 131/1 (1992-09) Zusätzlich gilt: Zulässige Lagerflüssigkeiten ergeben sich aus DIN 6601 : 1991-10 | ÜH | Z
15.28 | Metallische Rohre für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender, nichtbrennbarer und brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III | TRbF 231/1 (1986-03) Zusätzlich gilt: Zulässige Lagerflüssigkeiten ergeben sich aus DIN 6601 : 1991-10 | ÜH | Z
15.29 | Überfüllsicherungen für Behälter zur Lagerung wassergefährdender, brennbarer Flüssigkeiten | TRbF 510 (1989-05) | ÜH | Z
15.30 | Stehende, zylindrische Behälter mit flachem Boden und festem Dach zur oberirdischen Lagerung von Flüssigkeiten oder von gekühlten Gasen | DIN 4119-1 : 1979-06 und DIN 4119-2 : 1980-02, in Verbindung mit der Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07) und der Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) Zusätzlich gilt: Anlage 15.2 | ÜZ | Z
15.31 | Keramikplatten als vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen mit Dichtschichten | AGL-Arbeitsblatt S 10 teil 3 : 1991-11 Zusätzlich gilt: Anlage 15.7 | ÜZ | Z
15.32 | Beton als Abdichtmittel für Auffangräume und Flächen ausser für Abfüllflächen von Tankstellen | DafStb-Richtlinie Betonbau beim Umganag mit wassergefährdenden Stoffen, Teil 2 (1996-09) Zusäzlich gilt: Anlage 15.8 | ÜZ | Z
15.33 | Domschächte aus Stahl | DIN 6626 : 1989-09 | ÜHP | Z
15.34 | Domschachtkragen aus Stahl für gemauerte Domschächte | DIN 6627 : 1989-09 | ÜHP | Z
15.35 | Erdgedeckte Druckbehälter aus Stahl für Flüssiggas | DIN 4681-1 : 1988-01 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 | ÜZ | Z
15.36 | Erdgedeckte Druckbehälter aus Stahl mit Aussenmantel für Flüssiggas | DIN 4681-2 : 1984-06 Zusätzlich gilt: DIN 6600 : 1989-09 | ÜZ | Z
16 | Gerüstbauteile (Fussnote: Diese Kapitel gilt nicht im Freistaat Bayern) |  |  |
16.1 | Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung | DIN 4424 : 1987-06 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 | ÜZ | Z
16.2 | Stahlrohre für Trag- und Arbeitsgerüste | DIN 4427 : 1990-09 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 | ÜHP | Z
16.3 | Leichte Gerüstspindeln | DIN 4425 : 1990-11 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 16.1 und Anlage 16.2 | ÜHP | Z
16.4 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Fussplatten | DIN EN 74 : 1988-12 Zusätzlich gilt: Richtlinien für die Durchführung der Überwachung bei Kupplungen für Stahlrohrgerüste (1985-07) und Anlage 16.2 | ÜZ | Z
16.5 | Gussstücke aus unlegiertem und niedriglegiertem Gusseisen mit Kugelgraphit zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN EN 1563 : 1997-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 16.2 und Anlage 16.3 | ÜHP | Z
16.6 | Tempergussstücke zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1692 : 1982-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 16.2 und Anlage 16.4 | ÜHP | Z
16.7 | Geschweisste kreisförmige Rohre aus unlegierten Stählen zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1626 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 16.2 und Anlage 16.5 | ÜHP | Z
16.8 | Gerüstbretter und -bohlen aus Holz zur Verwendung in Arbeits- und Schutzgerüsten | DIN 4420-1 : 1990-12 | ÜH | P
16.9 | Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, Aluminium und Holz | DIN 4421 : 1982-08 Zusätzlich gilt: Anlage 16.2 Je nach Verwendungszweck gilt: Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07) | ÜH | Z
16.10 | Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus unlegierten Stählen für die Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1629 : 1984-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 16.2 und Anlage 16.6 | ÜHP | Z
16.11 | Erzeugnisse aus Stahlguss zur Verwendung bei Traggerüsten | DIN 1681 : 1985-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2, Anlage 16.2 und Anlage 16.7 | ÜHP | Z