1.6 Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betongläser und Ziegel

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
1.6.1 | Tragende Fertigteile aus Beton oder Stahlbeton | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 oder DIN V ENV 1992-1-3 : 1984-12 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) und DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.2 | Fertigteile aus Spannbeton | DIN 4227-1 : 1988-07 oder DIN V ENV 1992-1-3 : 1984-12 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) und DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.3 | Fertigteile aus Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge | DIN 4219-2 : 1979-12 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.4 | Fertigteile aus Spannleichtbeton mit geschlossenem Gefüge | DIN 4227-4 : 1986-02 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.5 | Stahlbetonhohldielen aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge | DIN 4028 : 1982-01 Zusätzlich gilt: Anlage 1.8 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 41022-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.6 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.7 | Zwischenbauteile aus Beton für Stahlbeton- und Spannbetondecken | DIN 4158 : 1978-05 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.8 | Betongläser für Stahlbetondecken | DIN 4243 : 1978-03 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
1.6.9 | Fertigteile aus Stahlbeton für Flachstürze | Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Flachstürzen - FstR - (1997-08) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) und DIN 4102-4 :1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.10 | Trittstufen aus Stahlbetonfertigteilen für Tragbolzentreppen | DIN 18069 : 1985-11 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.11 | Vorgefertigte Wände aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge | DIN 4232 : 1987-09 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 Zusätzlich gilt: Anlage 1.9 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
1.6.12 | Werkmässig hergestellte Betonmaste | DIN 4228 : 1989-02 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.13 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.14 | Fertigteile für Betonfenster | DIN 18057 : 1990-08 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.15 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
1.6.16 | Spaltenböden aus Stahlbeton | DIN 18908 : 1992-05 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜHP | P
1.6.17 | Betonformsteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-21 : 1994-07 | ÜZ | Z
1.6.18 | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter | DIN 11622-22 : 1994-07 | ÜZ | Z
1.6.19 | Rammpfähle aus Stahlbeton ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.6.20 | Statisch mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4159 : 1978-04 | ÜZ | Z
1.6.21 | Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken | DIN 4160 : 1978-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P
1.6.22 | Glasbausteine | DIN 18 175 : 1977-05 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜHP | P