9 Bauprodukte für Wand- und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
9.1 | Leichtlanglochziegelplatten | DIN 105-5 : 1984-05 mit Ausnahmen der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
9.2 | Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten | DIN 4166 : 1997-10 | ÜH | P
9.3 | Hohlwandplatten aus Leichtbeton | DIN 18148 : 1975-10 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 9.1 | ÜH | P
9.4 | Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton | DIN 18162 : 1976-08 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung | ÜH | P
9.5 | Wandbauplatten aus Gips | DIN 18163 : 1978-06 mit Ausnahme der Bestimmungen für die Fremdüberwachung Zusätzlich gilt: Anlage 9.2 | ÜH | P
9.6 | Nichtbrennbare, geschlossene Gipskartonplatten und schwerentflammbare Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, mit und ohne Imprägnierung | DIN 18180 : 1989-09 | ÜZ | Z
9.7 | Natursteinplatten für hinterlüftete Aussenwandbekleidungen und Platten ohne Fugendichtstoffe | DIN 18516-3 : 1990-01 | ÜHP | Z
9.8 | Normalentflammbare Spanplatten für Sonderzwecke | DIN 68762 : 1982-03 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜH | P