4.8 Verbindungsmittel (Niete, Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben), Schweisszusätze, Schweisshilfsstoffe

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.8.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.2 | Sechskantschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HV-Schrauben | DIN 6914 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.4 | Sechskantpassschrauben ohne Mutter oder mit Sechskantmutter | DIN 7968 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.5 | Sechskantschrauben mit Schlitz ohne Mutter oder mit Sechskantmutter | DIN 7969 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.6 | Sechskantschrauben mit Sechskantmutter | DIN 7990 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.7 | Hochfeste Sechskantpassschrauben mit grossen Schlüsselweiten | DIN 7999 : 1983-12 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.8 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.9 | Sechskantmuttern, Produktklasse C | DIN EN 24034 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.10 | Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten für Verbindungen mit HV-Schrauben | DIN 6915 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.11 | Sechskantmuttern Typ 1, Produktklassen A und B | DIN EN 24032 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.31 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.12 | Scheiben, vierkant, keilförmig für U-Träger | DIN 434 :1990-04 | ÜH | Z
4.8.13 | Scheiben (vierkant und keilförmig) für T-Träger | DIN 435 :1989-12 | ÜH | Z
4.8.14 | Halbrundniete aus Stahl mit Durchmessern >= 10 mm | DIN 124 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.15 | Senkniete aus Stahl | DIN 302 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.16 | Niete aus Aluminium | DIN 660 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z
4.8.17 | Gewindebolzen für Bolzenschweissung mit Hubzündung | DIN 32500-1 : 1991-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.29 | ÜHP | Z
4.8.18 | Betonanker und Kopflochbolzen für Bolzenschweissen mit Hubzündung | DIN 32500-3 : 1979-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.30 | ÜHP | Z
4.8.19 bis 4.8.26 | Bauprodukte aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.27 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 499 : 1995-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.28 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen von hochfesten Stählen | DIN EN 757 : 1997-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.29 | Drahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulverschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 756 : 1995-12 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.30 | Drahtelektroden und Schweissgut zum Metall-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 440 : 1994-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.31 | Schweisspulver zum Unterpulverschweissen | DIN EN 760 : 1996-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.32 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.33 | Schweisszusätze für Aluminium und Aluminiumlegierungen | DIN 1732-1 : 1988-06 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 und Anlage 4.36 | ÜZ | Z
4.8.34 | Runde Scheiben für HV-Schrauben | DIN 6916 : 1989-10 | ÜH | Z
4.8.35 | Keilförmige Vierkantscheiben für HV-Schrauben an I-Profilen | DIN 6917 : 1989-10 | ÜH | Z
4.8.36 | Keilförmige Vierkantscheiben für HV-Schrauben an U-Profilen | DIN 6918 : 1990-04 | ÜH | Z
4.8.37 | Scheiben für Stahlkonstruktionen | DIN 7989 : 1974-07 | ÜH | Z
4.8.38 | Sechskantschrauben mit Schaft | DIN EN 24014 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.32 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.39 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.8.40 | Schweisszusätze für das Schweissen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle | DIN 8556-1 : 1986-05 | ÜZ | Z
4.8.41 | Schweisszusätze zum Lichtbogenschweissen warmfester Stähle | DIN 8575-1 : 1984-04 | ÜZ | Z
4.8.42 | Sechskantschrauben mit Gewinde im Kopf | DIN EN 24017 : 1992-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.32 und Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.43 | Scheiben Produktklasse A bis Härte 250 HV zur Verwendung in LS-Verbindungen | DIN 125-1 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.44 | Scheiben Produktklasse A ab Härte 300 HV | DIN 125-2 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.45 | Scheiben Produktklasse C bis Härte 250 HV zur Verwendung in LS-Verbindungen | DIN 126 : 1990-03 | ÜH | P
4.8.46 | Scheiben - Ausführung grob für Bolzen | DIN 1441 : 1974-07 | ÜH | P
4.8.47 | Scheiben für Bolzen Produktklasse A | DIN EN 28738 : 1992-10 | ÜH | P
4.8.48 | Gewindestangen | DIN 976-1 : 1995-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.49 | Hammerschrauben mit Vierkant | DIN 186 : 1988-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.50 | Hammerschrauben mit Nase | DIN 188 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.51 | Hammerschrauben | DIN 261 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.52 | Augenschrauben und Bolzen | DIN 444 : 1983-04 in Verbindung mit DIN EN 22340 : 1992-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.53 | Ankerplatten für Hammerschrauben | DIN 24539-2 : 1985-05 | ÜHP | P
4.8.54 | Bügelschrauben | DIN 3750 : 1968-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 | ÜZ | Z
4.8.55 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HV-Schrauben, Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten, HV-Muttern und runden Scheiben für HV-Verbindungen zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN 6914 : 1989-10 in Verbindung mit DIN 6915 : 1989-10 und DIN 6916 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.56 | Garnituren aus hochfestenSechskant-Passschrauben mit grossen Schlüsselweiten, HVP-Schrauben, Sechskantmuttern mit grossen Schlüsselweiten, HV-Muttern und runden Scheiben für HV-Verbindungen zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN 7999 : 1983-12 in Verbindung mit DIN 6915 : 1989-10 und DIN 6916 : 1989-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.57 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B, Sechskantmuttern, Typ 1, Produktklassen A und B und Scheiben der Produktklasse A und ab Härte 300 HV zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN EN 24014 : 1992-02 in Verbindung mit DIN EN 24032 : 1992-02 und DIN 125-2 : 1990-03 Zusätzlich gilt: DIN 18800-7 : 1983-05 mit Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.58 | Garnituren aus Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B, Sechskantmuttern, Typ 1 Produktklassen A und B und Scheiben der Produktklasse A und ab Härte 300 HV zur Verwendung bei gleitfesten und/oder feuerverzinkten Verbindungen | DIN EN 24017 : 1992-02 in Verbindung mit DIN EN 24032 : 1992-02 und DIN 125-2 : 1990-03 Zusätzlich gilt: Anlage 4.37 DIN 18800-7 : 1983-05 mit Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) für gleitfeste Verbindungen und DIN 267-10 : 1988-01 für feuerverzinkte Verbindungen | ÜZ | Z
4.8.59 | Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweissen mit und ohne Schutzgas von unlegierten Stählen und Feinkornstählen | DIN EN 758 : 1997-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.43 und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.60 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen warmfester Stähle | DIN EN 1599 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.61 | Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweissen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle | DIN EN 1600 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.62 | Stäbe, Drähte und Schweissgut zum Wolfram-Schutzgasschweissen von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen | DIN EN 1668 : 1997-10 Zusätzlich gilt: Anlage 4.34 ; und Anlage 4.35 | ÜZ | Z
4.8.63 | Halbrundniete aus Stahl mit Durchmessern von < 10 mm | DIN 660 : 1993-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.38 | ÜZ | Z