4.6 Bauprodukte aus schweissgeeignetem Feinkornbaustahl

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.6.1 | Blech-, Band-, Breitflach-, Form- und Stabstahl aus normalgeglühten schweissgeeigneten Feinkornbaustählen | DIN EN 10113-1 : 1993-04 DIN EN 10113-2 :1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.7 und Anlage 4.16 | ÜHP | Z
4.6.2 | Flacherzeugnisse aus normalgeglühten Feinkornbaustählen | DIN EN 10028-3 : 1993-04 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 Anlage 4.10 und Anlage 4.16 | ÜHP | Z
4.6.3 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.6.4 | Warmgefertigte Hohlprofile aus Feinkornbaustählen | DIN EN 10210-1 : 1994-09 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.41 | ÜHP | Z
4.6.5 | Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile aus Feinkornbaustählen | DIN EN 10219-1 : 1997-11 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.41 | ÜHP | Z
4.6.6 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |