Anlage 2.3/5 zu DIN 4227 Teil 1, geändert durch DIN 4227-1/A1 Bei der Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: 1. Zu Abschnitt 6.7.3 Der Abschnitt wird wie folgt geändert: - die Gleichung (1) erhält die Nr. (100) - die Tabelle 6 erhält die Nummer 5.1 - die Tabelle 7 erhält die Nummer 5.2 - die Bezüge auf die vorgenannte Gleichung und die Tabellen sind im Text entsprechend zu ändern - die Anmerkung am Abschnittsende wird gestrichen. 2. Zu Abschnitt 12., Absatz 7, Satz 2: Für Stege gilt Tabelle 9, Zeile 62. 3. Auf folgende Druckfehler in der Norm DIN 4227 Teil 1 wird hingewiesen: - In der Tabelle 9 Zeile 31 Spalte 5 muß es richtig heißen "2,2" (statt "2,0"). - Auf Seite 27 müssen die drei letzten Zeilen unter "Zitierte Normen und andere Unterlagen" richtig heißen: "DAfStb-Heft 320 Erläuterungen zu DIN 4227 Spannbeton10)" "Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern (vorläufiger Ersatz für DIN 1078 und DIN 4239)" "Mitteilungen des Instituts für Bautechnik Berlin"