3 Bauprodukte für den Holzbau

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
3.1.1 | Normalentflammbares Vollholz | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | Z
3.1.2 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklasse BS 11 | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 ; Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | Z
3.1.3 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklassen BS 14, BS 16, BS 18 | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z
3.2.1 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz | DIN 68705-3 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.2 | Normalentflammbares Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz | DIN 68705-4 : 1981-12 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.3 | Normalentflammbares Baufurniersperrholz aus Buche | DIN 68705-5 : 1980-10 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.4 | Normalentflammbare harte und mittelharte Holzfaserplatten für das Bauwesen | DIN 68754-1 : 1976-02 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.5 | Normalentflammbare Flachpressplatten | DIN 68763 : 1990-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) | ÜZ | Z
3.2.6 | Normalentflammbare Strangpressplatten | DIN 68764-1 : 1973-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06), DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.7 | Normalentflammbare beplankte Strangpressplatten für die Tafelbauart | DIN 68764-2 : 1974-09 Zusätzlich gilt: Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (1994-06) DIN 4102-1 : 1981-05 | ÜZ | Z
3.2.8 | Nichtbrennbare, geschlossene Gipskartonplatten und schwerentflammbare Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, mit und ohne Imprägnierung | DIN 18180 : 1989-09 | ÜZ | Z
3.3.1 | Tragende Holzbauteile ung geleimte tragende Holzbauteile ausser Bauprodukte nach lfd. Nr. 3.3.2 | DIN 1052-1 : 1988-04 DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Anlage 3.1 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜH | Z
3.3.2 | Beidseitig bekleidete oder beplankte Wand-, Decken- und Dachelemente; z.B. Holztafeln für Holzhäuser in Tafelbauart | DIN 1052-1 : 1988-04 DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-3 : 1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 DIN 1052-3/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Richtlinie für die Überwachung von Wand-, Decken- und Dachtafeln für Holzhäuser in Tafelbauart nach DIN 1052 Teil 1 bis 1052 Teil 3 ( 1992-06) und Anlage 3.1 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.1 | ÜZ | Z
3.3.3 | Rammpfähle aus Holz ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 | ÜH | Z
3.3.4 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
3.4.1 | Mechanische Holzverbindungsmittel ausser Nägel mit profilierter Schaftausbildung und Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Anlage 3.2 | ÜH | Z
3.4.2 | Nägel mit profilierter Schaftausbildung, Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 | ÜHP | Z