4.5 Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.5.1 | Blech, Warmband, gewalzte Stäbe, gezogener Draht und Schmiedestücke aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 17440 : 1996-09 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.2 | Kaltgewalzte Bänder und Spaltbänder sowie daraus geschnittene Bleche aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17441 : 1997-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.3 | Flachzeuge, Stäbe und Drähte zur Verwendung bei Stahlschornsteinen | SEW 400, 6. Ausgabe (1991-02) Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.20 | ÜZ | Z
4.5.4 | Geschweisste kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17455 : 1985-07 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.28 | ÜZ | Z
4.5.5 | Nahtlose kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen | DIN 17456 : 1985-07 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.6 | Warm- oder kaltgewalztes Blech und Band aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 10088-2 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z
4.5.7 | Warm- oder kaltumgeformte Stäbe, Walzdraht und Profile aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und Stahlschornsteinen | DIN 10088-3 : 1995-08 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.6 | ÜZ | Z