3 Technische Regeln zum Brandschutz

Kenn-Nr. | Bezeichnung | Titel
3.1 | DIN 4102-1 : 1981-05 ; Anlage 3.1/1 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
3.1 | DIN 4102-2 : 1977-09 ; Anlage 3.1/2 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
3.1 | DIN 4102-3 : 1977-09 ; Anlage 3.1/3 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Aussenwände; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
3.1 | DIN 4102-4 : 1994-03 ; Anlage 3.1/8 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
3.1 | DIN 4102-6 : 1977-09 ; Anlage 3.1/4 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lüftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
3.1 | DIN 4102-7 : 1987-03 ; Anlage 3.1/5 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
3.1 | DIN 4102-11 : 1985-12 ; Anlage 3.1/6 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte und kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen
3.1 | DIN 4102-12 : 1991-01 ; Anlage 3.1/7 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt von elektrischen Kabeln; Anforderungen und Prüfungen
3.2 | DIN 18093 : 1987-06 | Feuerschutzabschlüsse; Einbau von Feuerschutztüren in massive Wände aus Mauerwerk oder Beton; Ankerlagen, Ankerformen, Einbau
3.3 | Richtlinie : 1985-01 | Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
3.4 | Richtlinie : 1993-03 | Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppelböden
3.5 | Richtlinie : 1992-08 | Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe
3.6 | Richtlinie : 1984-01 | Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen
3.7 | Richtlinie : 1993-09 | Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
3.8 | Richtlinie : 1996-06 | Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff