1.5 Beton

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
1.5.1.1 | Beton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 | ÜH | Z
1.5.1.2 | Beton B I auf Baustellen mit Flugasche | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜH | Z
1.5.1.3 | Verzögerter Beton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.1.4 | Fliessbeton B I auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.2 | Beton B II auf Baustellen | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.3 | Transportbeton | DIN 1045 : 1988-07 DIN 1045/A1 : 1996-12 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) und Anlage 1.7 und DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.4 | Trockenbeton B I | Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel - TrBMR - (1988-07) Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜZ | Z
1.5.5 | Trockenbeton B II und Trockenbeton für Transportbeton | Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel - TrBMR - (1988-07) Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 oder DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit den Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) | ÜZ | Z
1.5.6 | Spritzbeton aus Baustellenbeton oder Transportbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.7 | Spritzbeton aus Trockenbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.8.1 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) | ÜH | Z
1.5.8.2 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Flugasche | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09) | ÜH | Z
1.5.8.3 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Verzögerer | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.8.4 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse <= C 20/25 mit Fliessmittel | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.9 | Baustellenbeton der Festigkeitsklasse > C 20/25 | DIN V ENV 206 : 1990-10 in Verbindung mit DIN V ENV 1992-1-1 : 1992-06 und Richtlinien für die Anwendung europäischer Normen im Betonbau (1993-04) und Ergänzung zur Ausgabe April 1993 (1995-06) Zusätzlich gilt: Anlage 1.12 Je nach Verwendungszweck gilt: DAfStb-Richtlinie Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau (1996-09,) DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) (1995-08) und DAfStb-Richtlinie für Fliessbeton (1995-08) | ÜZ | Z
1.5.10 | Leichtbeton B I auf Baustellen | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜH | Z
1.5.11 | Leichtbeton B I auf Baustellen mit Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.12 | Leichtbeton B II auf Baustellen ausgenommen LB 55 | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.13 | Transportbeton aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge ausgenommen LB 55 | DIN 4219-1 : 1979-12 Zusätzlich gilt: DIN 1045 : 1988-07 | ÜZ | Z
1.5.14 | Spritzbeton aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge aus Baustellenbeton oder Transportbeton | DIN 18551 : 1992-03 | ÜZ | Z
1.5.15 | Einpressmörtel für Spannglieder | DIN EN 447 : 1996-07 Zusätzlich gilt: DIN EN 445 : 1996-07 DIN EN 446 : 1996-07 und Anlage 1.11 | ÜZ | Z