3.1 Bauholz

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
3.1.1 | Normalentflammbares Vollholz | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | Z
3.1.2 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklasse BS 11 | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 ; Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜH | Z
3.1.3 | Normalentflammbares Brettschichtholz der Festigkeitsklassen BS 14, BS 16, BS 18 | DIN 1052-1 :1988-04 DIN 1052-1/A1 : 1996-10 Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4102-4 : 1994-03 in Verbindung mit Anlage 0.2 | ÜZ | Z