Anlage 2.4 Zu DIN 4165 : 1986-12 1 Zum Titel der Norm und zum gesamten Norm-Text Anstelle des Begriffs "Gasbeton" ist der Begriff ,,Porenbeton" zu verwenden. 2 Zu Abschnitt 1 — Anwendungsbereich Zu Fußnote 1 Porenbeton-Plansteinmauerwerk ist nunmehr in DIN 1053-1 : 1996-11 geregelt, so daß eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung dafür nicht mehr erforderlich ist. 3 Zu Abschnitt 2 — Begriffe Zu Abschnitt 2.3 — Dampfgehärteter Porenbeton Anstelle des Begriffs "gasbildend" darf der Begriff "porenbildend" verwendet werden. 4 Zu Abschnitt 3 — Anforderungen Zu Abschnitt 3.1 — Form, Maße An den Stirnseiten der Steine dürfen Grifftaschen angeordnet werden. Bei Steinen mit Nut- und Federausbildung darf die Federbreite und -tiefe allseitig bis höchstens 5 mm kleiner als die entsprechenden Maße der Nut sein. 5 Zu Tabelle 1 — Maße der Porenbeton-Blocksteine Für die Porenbeton-Blocksteine dürfen abweichend von DIN 4165 : 1986-12 die in der folgenden Tabelle 1 aufgeführten Maße verwendet werden. Tabelle 1: Maße der Porenbeton-Blocksteine (Angaben in mm)
Länge1) | Breite | Höhe
± 3 | ± 3 | ± 3
240 | 115 | 115
300 | 120 | 160
323 | 125 | 175
365 | 150 | 190
390 | 175 | 240
490 | 200 |
590 | 240 |
615 | 300 |
740 | 365 |
| 375 |
1) Für Steine mit Mörteltaschen darf und für Steine mit Nut- und Federausbildung muß das Steinmaß in Richtung der Steinlänge um 9 mm erhöht werden.
6 Zu Tabelle 2 — Maße der Porenbeton-Plansteine Für die Porenbeton-Plansteine dürfen abweichend von DIN 4165 : 1986-12 die in der folgenden Tabelle 2 aufgeführten Maße verwendet werden. Tabelle 2: Maße der Porenbeton-Plansteine (Angaben in mm)
Länge | Breite | Höhe
± 1,5 | ± 1,5 | ± 1
249 | 115 | 124
299 | 120 | 149
312 | 125 | 164
332 | 150 | 174
374 | 175 | 186
399 | 200 | 199
499 | 240 | 249
599 | 250 |
624 | 300 |
| 365 |
| 375 |
7 Zu Tabelle 3 — Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Rohdichteklasse, Rohdichte Für die Porenbeton-Blocksteine und die Porenbeton-Plansteine sind abweichend von DIN 4165 : 1986-12 die in der folgenden Tabelle 3 aufgeführten Festigkeits- und Rohdichteklassen einzuhalten. Tabelle 3: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Rohdichteklasse, Rohdichte
Festigkeits- | Druckfestigkeit | Druckfestigkeit | Rohdichteklasse | mittlere Rohdichte1)
klasse | Mittelwert | Kleinster |  | kg/dm3
| N/mm2 min | Einzelwert |  |
|  | N/mm2 |  |
2 | 2,5 | 2,0 | 0,35 | ³ 0,30 bis 0,35
|  |  | 0,40 | > 0,35 bis 0,40
|  |  | 0,45 | > 0,40 bis 0,45
|  |  | 0,50 | > 0,45 bis 0,50
4 | 5,0 | 4,0 | 0,55 | > 0,50 bis 0,55
|  |  | 0,60 | > 0,55 bis 0,60
|  |  | 0,65 | > 0,60 bis 0,65
|  |  | 0,70 | > 0,65 bis 0,70
|  |  | 0,80 | > 0,70 bis 0,80
6 | 7,5 | 6,0 | 0,65 | > 0,60 bis 0,65
|  |  | 0,70 | > 0,65 bis 0,70
|  |  | 0,80 | > 0,70 bis 0,80
8 | 10,0 | 8,0 | 0,80 | > 0,70 bis 0,80
|  |  | 0,90 | > 0,80 bis 0,90
|  |  | 1,00 | > 0,90 bis 1,00
1) Einzelwerte dürfen die Klassengrenzen bei den Rohdichteklassen < 0,70 um nicht mehr als 0,03 kg/dm3 , bei den Rohdichteklassen ³ 0,70 um nicht mehr als 0,05 kg/dm3 über- oder unterschreiten.
8 Zu Abschnitt 4 — Bezeichnung Die Bezeichnung der Porenbeton-Blocksteine und der Porenbeton-Plansteine muß abweichend von DIN 4165 : 1986-12 wie folgt erfolgen: Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine sind in der Reihenfolge Benennung, DlN-Hauptnummer, Steinart (Porenbeton-Blockstein PB, Porenbeton-Planstein PP) und Festigkeitsklasse, Rohdichteklasse und Maße (Länge x Breite x Höhe) zu bezeichnen. Bezeichnung eines Porenbeton-Blocksteins (PB) der Festigkeitsklasse 2, der Rohdichteklasse 0,50, der Länge 490 mm, der Breite 300 mm und der Höhe 240 mm: Porenbeton-Blockstein DIN 4165-PB2-0,50-490 x 300 x 240 Bezeichnung eines Porenbeton-Plansteins (PP) der Festigkeitsklasse 2, der Rohdichteklasse 0,50, der Länge 499 mm, der Breite 300 mm und der Höhe 249 mm: Porenbeton-Planstein DIN 4165-PP2-0,50-499 x 300 x 249 9 Zu Abschnitt 5 — Kennzeichnung Die in DIN 4165 : 1986-12 vorgesehene Stempelung oder Prägung ist nunmehr z.B. wie folgt vorzunehmen: PB2-0,50 oder PP2-0,50 10 Zu Tabelle 4 — Formfaktoren in Abhängigkeit von Festigkeitsklasse und Steinhöhe Die in Tabelle 4 von DIN 4165 : 1986-12 gegenüber der vorstehenden Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 fehlenden Steinhöhen sind bezüglich des Formfaktors wie folgt zuzuordnen: Steinhöhen 149 mm,160 mm und 164 mm — Formfaktor 1,0, Steinhöhe 174 mm — Formfaktor 1,1.