Anlage 0.2

Die in DIN 4102-1 : 1981-05, Abschnitt 3, angegebenen Baustoffklassen entsprechen den folgenden bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften:
Bauaufsichtliche Benennung | Baustoffklasse nach DIN 4102
nichtbrennbare Baustoffe | A A 1 A 2
brennbare Baustoffe schwerreintflammbare Baustoffe normalentflammbare Baustoffe leichtentflammbare Baustoffe | B B 1 B 2 B 3
Für schwerentflammbare Bauprodukte oder nichtbrennbare Bauprodukte mit brennbaren Bestandteilen konnte die Norm nicht als Regel in die Bauregelliste aufgenommen werden, da die Bauprodukte darin bezüglich des Brandverhaltens nicht geregelt sind. Der Nachweis für diese Bauprodukte erfolgt über allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.