Anlage 2.7/01 (gilt nur in Bayern) zur "Richtlinie für Windkraftanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründungen" Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusätzlich folgendes: Zur Ermittlung der Schnittgrößen aus dem maschinen-technischen Teil der Windkraftanlage als Einwirkungen auf den Turm nach Abschnitt 10 der Richtlinie können Sachverständige herangezogen werden. Als Sachverständige kommen insbesondere die nachfolgend Genannten in Betracht: 1. Germanischer Lloyd AG, Postfach 111 606 D-20416 Hamburg 2. Bureau Veritas Hamburg, Postfach 100 940 D-20006 Hamburg 3. Technischer Überwachungsverein Norddeutschland e.V., Postfach 540 220 D-22502 Hamburg 4. TÜV BAU- UND BETRIEBSTECHNIK GmbH - TÜV Bayern - (Zentralabteilung) Prüfamt für Baustatik für Fliegende Bauten Westendstraße 199 D-80686 München 5. HD-Technic, Engeneering Office, Venesch 6a D-49477 Ibbenbüren 6. Det Norske Veritas, Nyhavn 16 DK-1051 Kopenhagen K 7. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Postbus 1 NL-1755 ZG Petten